[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.46
nan=Instalacje elektryczne w Sali Gimnastycznej w Lutomiersku.9.03.2010.ANEKS
pe=1
op=1
opn=2	0	2	1	0	0	1	8	1	18	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	0	1
prn=2	2	2	2	2	1	4	0	1
own=2	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	1	0	0	0	1	2	0	0	1	1	1
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=164837.93
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=		

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR ROBÓT 	PRZEDMIAR
nfn=Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane "Ekobud" s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek
afn=93-312 Łódź ul. Tuszyńska 155
nb=Sala gimnastyczna z zapleczem przy istniejącej Szkole Podstawowej w Lutomiersku
ab=95-083 Lutomiersk ul. Józefa Piłsudskiego 1
ni=Urząd Gminy Lutomiersk
ai=ul. Jana Pawła II 95-083
br=elektryczna - instalacje elektryczne
nk=Wiesław Sowa	
dt=08.06.2014
cpv=45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
cpv=45311000-0	Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
cpv=45316000-5	Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
pcn=II kw 2014

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=70	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=5	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
nm=1
ns=1

[RMS ZEST 136]
ty=M
na=bednarka ocynkowana 30x4	0
id=1121099	2
jm=m	040
ce=3.65	1379063659
cw=3.65	PLN
il=182

[RMS ZEST 8]
ty=S
na=ciągnik kołowy	0
id=39100	1
jm=m-g	148
ce=33.97	1379063659
cw=33.97	PLN
il=0.09

[RMS ZEST 75]
ty=M
na=czujka zmierzchowa	0
id=7099999	2
jm=szt	020
ce=52.65	1379063659
cw=52.65	PLN
il=2

[RMS ZEST 119]
ty=M
na=drzwiczki transparentne 3x18	0
id=	3
jm=	000
ce=98.82	1379063659
cw=98.82	PLN
il=1

[RMS ZEST 97]
ty=M
na=drzwiczki transparentne 4x18	0
id=	3
jm=	000
ce=126.36	1379063659
cw=126.36	PLN
il=2

[RMS ZEST 91]
ty=M
na=dzwonek 220 V	0
id=7011999	2
jm=szt	020
ce=52.65	1379063659
cw=52.65	PLN
il=1.03

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=gniazda podtynkowe 2*16+N	0
id=7530399	2
jm=szt	020
ce=11.75	1379063659
cw=11.75	PLN
il=35.7

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=gniazda podtynkowe 2*16+N bryzgoszcz.	0
id=7530399	2
jm=szt	020
ce=12.64	1379063659
cw=12.64	PLN
il=13.26

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=gniazdo wtyk. 2*16+N pt podwój.	0
id=7530399	2
jm=szt	020
ce=13.37	1379063659
cw=13.37	PLN
il=1.02

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=Kabel z żyłami Cu YKY-0,6/1kV, 5x10 mm2	0
id=8040055	1
jm=m	040
ce=26.27	1379063659
cw=26.27	PLN
il=21.84

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=kołki kotwiące	0
id=8321799	1
jm=szt	020
ce=0.41	1379063659
cw=0.41	PLN
il=147

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=kołki rozporowe plastykowe	0
id=8990499	2
jm=szt	020
ce=0.41	1379063659
cw=0.41	PLN
il=635

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=kołki rozporowe plastykowe	0
id=8990499	1
jm=szt	020
ce=0.32	1379063659
cw=0.32	PLN
il=44

[RMS ZEST 90]
ty=M
na=kołki rozporowe plastykowe'	0
id=8990499	2
jm=szt	020
ce=0.41	1379063659
cw=0.41	PLN
il=2

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=końcówki kablowe	0
id=7629999	2
jm=szt	020
ce=0.38	1379063659
cw=0.38	PLN
il=10

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=korytka  RG 42-20 S	0
id=8322200	2
jm=m	040
ce=35.75	1379063659
cw=35.75	PLN
il=24

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=korytka  RG 42-30 S	0
id=8322200	2
jm=m	040
ce=51.84	1379063659
cw=51.84	PLN
il=24

[RMS ZEST 82]
ty=M
na=korytko RG 42-05 S	0
id=	3
jm=m	040
ce=18.59	1379063659
cw=18.59	PLN
il=15

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=korytko RG 42-10 S	0
id=	3
jm=m	040
ce=24.24	1379063659
cw=24.24	PLN
il=40

[RMS ZEST 102]
ty=M
na=lampka sygnalizacyjna L 303	0
id=7512999	2
jm=szt	020
ce=20.25	1379063659
cw=20.25	PLN
il=3

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=listwa elektroinstalacyjna DLP 80x35	0
id=7583099	2
jm=m	040
ce=12.15	1379063659
cw=12.15	PLN
il=124.8

[RMS ZEST 92]
ty=M
na=listwa elektroinstalacyjna DLP Plus 40x16	0
id=7583099	2
jm=m	040
ce=12.92	1379063659
cw=12.92	PLN
il=10.4

[RMS ZEST 93]
ty=M
na=łącznik 40x16	0
id=8322199	2
jm=szt	020
ce=5.31	1379063659
cw=5.31	PLN
il=6.8

[RMS ZEST 118]
ty=M
na=obudowa Ekinoxe TXW 3x18	0
id=8310999	2
jm=szt	020
ce=270.54	1379063659
cw=270.54	PLN
il=1

[RMS ZEST 96]
ty=M
na=obudowa Ekinoxe TXW 4x18	0
id=8310999	2
jm=szt	020
ce=382.32	1379063659
cw=382.32	PLN
il=2

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=opaski kablowe typu Oki	0
id=7648099	2
jm=szt	020
ce=1.46	1379063659
cw=1.46	PLN
il=3.05

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=oprawa  DK 232 T EVG kompletna	0
id=7303399	2
jm=szt	020
ce=238.95	1379063659
cw=238.95	PLN
il=4

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=oprawa DW- MWO OPAL EVG  kompletna	0
id=7303399	2
jm=szt	020
ce=293.22	1379063659
cw=293.22	PLN
il=45

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=oprawa DW- MWO OPAL EVG  kompletna Aw	0
id=7303399	2
jm=szt	020
ce=439.02	1379063659
cw=439.02	PLN
il=8

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=oprawy przemysłowePG 250 H MWO kompletna	0
id=7304700	2
jm=szt	020
ce=771.12	1379063659
cw=771.12	PLN
il=30

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=oprawy świetlówkowe  DS1-S8TA2N  kompletna	0
id=7302299	2
jm=szt	020
ce=202.5	1379063659
cw=202.5	PLN
il=2

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=oprawy świetlówkowe 0P3-S4x1TA2N  kompletna	0
id=7302299	2
jm=szt	020
ce=210.6	1379063659
cw=210.6	PLN
il=9

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=oprawy świetlówkowe CO1 236 EVG kompletna	0
id=7302299	2
jm=szt	020
ce=178.2	1379063659
cw=178.2	PLN
il=2

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=oprawy świetlówkowe OP1-S8TA2N  kompletna	0
id=7302299	2
jm=szt	020
ce=166.05	1379063659
cw=166.05	PLN
il=5

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=oprawy świetlówkowe SD 236 EVG  kompletna	0
id=7302299	2
jm=szt	020
ce=251.1	1379063659
cw=251.1	PLN
il=9

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=oprawy świetlówkowe SD 236 EVG  kompletna Aw	0
id=7302299	2
jm=szt	020
ce=396.9	1379063659
cw=396.9	PLN
il=14

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=oprawy świetlówkowe TRIO  228 PRISMATIC  kompletna	0
id=7302299	2
jm=szt	020
ce=340.2	1379063659
cw=340.2	PLN
il=29

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=oprawy świetlówkowe TRIO  228 PRISMATIC  kompletna Aw	0
id=7302299	2
jm=szt	020
ce=490.05	1379063659
cw=490.05	PLN
il=9

[RMS ZEST 100]
ty=M
na=płyta mocująca 026208	0
id=7513199	2
jm=szt	020
ce=27.54	1379063659
cw=27.54	PLN
il=1

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=płyty pomostowe długie	0
id=2791500	1
jm=m2	050
ce=52.56	1379063659
cw=52.56	PLN
il=0.22

[RMS ZEST 78]
ty=M
na=płyty pomostowe krótkie	0
id=2791501	1
jm=m2	050
ce=49.82	1379063659
cw=49.82	PLN
il=0.06

[RMS ZEST 1]
ty=M
na=pokrywa 80	0
id=	3
jm=szt	000
ce=7.29	1379063659
cw=7.29	PLN
il=120

[RMS ZEST 131]
ty=M
na=pręty stalowe ocynkowane fi 10	0
id=1121399	2
jm=m	040
ce=1.54	1379063659
cw=1.54	PLN
il=31.2

[RMS ZEST 156]
ty=M
na=pręty stalowe ocynkowane fi 8	0
id=1121399	2
jm=m	040
ce=2.27	1379063659
cw=2.27	PLN
il=119.6

[RMS ZEST 126]
ty=M
na=pręty stalowe ocynkowane fi 8'	0
id=1121399	2
jm=m	040
ce=1.46	1379063659
cw=1.46	PLN
il=358.8

[RMS ZEST 111]
ty=M
na=przełącznik 004016	0
id=7512999	2
jm=szt	020
ce=117.45	1379063659
cw=117.45	PLN
il=4

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=przełączniki krzyżowe pt	0
id=7519999	2
jm=szt	020
ce=14.82	1379063659
cw=14.82	PLN
il=2.04

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=przełączniki schodowe pt	0
id=7519999	2
jm=szt	020
ce=14.5	1379063659
cw=14.5	PLN
il=2.04

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=przełączniki schodowe pt bryzgoszcz.	0
id=7519999	2
jm=szt	020
ce=14.99	1379063659
cw=14.99	PLN
il=4.08

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=przełączniki świecznikowe pt	0
id=7519999	2
jm=szt	020
ce=13.37	1379063659
cw=13.37	PLN
il=1.02

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=przełączniki świecznikowe pt bryzgoszcz.	0
id=7519999	2
jm=szt	020
ce=13.69	1379063659
cw=13.69	PLN
il=2.04

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=Przewód HLGs 300/500V 3x4mm2	0
id=7956414	1
jm=m	040
ce=12.84	1379063659
cw=12.84	PLN
il=42.64

[RMS ZEST 125]
ty=M
na=Przewód LY-750V 10mm2	0
id=7920705	1
jm=m	040
ce=4.52	1379063659
cw=4.52	PLN
il=6.24

[RMS ZEST 115]
ty=M
na=Przewód LY-750V 16mm2	0
id=7920706	1
jm=m	040
ce=9.44	1379063659
cw=9.44	PLN
il=6.24

[RMS ZEST 117]
ty=M
na=Przewód LY-750V 2,5mm2	0
id=7920702	1
jm=m	040
ce=1.24	1379063659
cw=1.24	PLN
il=24.96

[RMS ZEST 113]
ty=M
na=Przewód LY-750V 35mm2	0
id=7920708	1
jm=m	040
ce=15.27	1379063659
cw=15.27	PLN
il=6.24

[RMS ZEST 116]
ty=M
na=Przewód LY-750V 6mm2	0
id=7920704	1
jm=m	040
ce=3.54	1379063659
cw=3.54	PLN
il=18.72

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=Przewód YDY-450/750 V 2x1,5mm2	0
id=7951002	2
jm=m	040
ce=1.68	1379063659
cw=1.68	PLN
il=46.8

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=Przewód YDY-450/750 V 3x1,5mm2	0
id=7950806	1
jm=m	040
ce=1.9	1379063659
cw=1.9	PLN
il=546

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=Przewód YDY-450/750 V 3x1,5mm2	0
id=7951007	2
jm=m	040
ce=1.9	1379063659
cw=1.9	PLN
il=22.88

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=Przewód YDY-450/750 V 3x2,5mm2	0
id=7950807	1
jm=m	040
ce=2.88	1379063659
cw=2.88	PLN
il=676

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=Przewód YDY-450/750 V 4x1,5mm2	0
id=7950811	1
jm=m	040
ce=2.36	1379063659
cw=2.36	PLN
il=270.4

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=Przewód YDY-450/750 V 5x1,5mm2	0
id=7950817	1
jm=m	040
ce=2.97	1379063659
cw=2.97	PLN
il=192.4

[RMS ZEST 86]
ty=M
na=Przewód YDY-450/750 V 5x1mm2	0
id=7950816	1
jm=m	040
ce=2.62	1379063659
cw=2.62	PLN
il=130

[RMS ZEST 85]
ty=M
na=Przewód YDY-450/750 V 5x4mm2	0
id=7950819	1
jm=m	040
ce=7.68	1379063659
cw=7.68	PLN
il=68.64

[RMS ZEST 84]
ty=M
na=Przewód YDY-450/750 V 5x6mm2	0
id=7950820	1
jm=m	040
ce=10.02	1379063659
cw=10.02	PLN
il=104

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=Przewód YDY-450/750 V 6x1,5mm2	0
id=7950817	1
jm=m	040
ce=3.16	1379063659
cw=3.16	PLN
il=26

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2	0
id=7951208	2
jm=m	040
ce=1.8	1379063659
cw=1.8	PLN
il=254.8

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2	0
id=7951008	1
jm=m	040
ce=2.74	1379063659
cw=2.74	PLN
il=197.6

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=Przewód YDYp-750V 2x1,5mm2	0
id=7951202	2
jm=m	040
ce=1.3	1379063659
cw=1.3	PLN
il=52

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=Przewód YDYp-750V 4x1,5mm2	0
id=7951215	2
jm=m	040
ce=2.31	1379063659
cw=2.31	PLN
il=114.4

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=Przewód YDYp-750V 5x1,5mm2	0
id=7951022	1
jm=m	040
ce=3.16	1379063659
cw=3.16	PLN
il=83.2

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=Przewód YDYp-750V 6x1,5mm2	0
id=7951022	1
jm=m	040
ce=3.4	1379063659
cw=3.4	PLN
il=20.8

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=przycisk ST 22 r+z	0
id=7099999	2
jm=szt	020
ce=28.35	1379063659
cw=28.35	PLN
il=3

[RMS ZEST 87]
ty=M
na=przycisk ST 22 r+z+lampka	0
id=7099999	2
jm=szt	020
ce=44.55	1379063659
cw=44.55	PLN
il=4

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=przycisk światło pt	0
id=7519999	2
jm=szt	020
ce=13.61	1379063659
cw=13.61	PLN
il=9.18

[RMS ZEST 9]
ty=S
na=przyczepa do przewożenia kabli	0
id=39971	1
jm=m-g	148
ce=5.77	1379063659
cw=5.77	PLN
il=0.09

[RMS ZEST 94]
ty=M
na=puszka rozgałężna 75x75x35'''	0
id=	3
jm=szt	020
ce=11.73	1379063659
cw=11.73	PLN
il=2

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=puszki izolacyjne podtynkowe fi 60	0
id=7540099	2
jm=szt	020
ce=0.97	1379063659
cw=0.97	PLN
il=94.86

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=puszki izolacyjne podtynkowe rozgałęźne	0
id=7540099	2
jm=szt	020
ce=2.03	1379063659
cw=2.03	PLN
il=158.1

[RMS ZEST 165]
ty=M
na=puszki rozgałężne bryzgoszczelne	0
id=7540499	2
jm=szt	020
ce=2.84	1379063659
cw=2.84	PLN
il=144.84

[RMS ZEST 40]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=11.66	1379063659
cw=11.66	PLN
il=1723.6

[RMS ZEST 101]
ty=M
na=rozłącznik DPX 125 4p	0
id=7513199	2
jm=szt	020
ce=1028.7	1379063659
cw=1028.7	PLN
il=1

[RMS ZEST 120]
ty=M
na=rozłączniki FR 304 20A	0
id=7513199	2
jm=szt	020
ce=65.61	1379063659
cw=65.61	PLN
il=1

[RMS ZEST 99]
ty=M
na=rozłączniki nadprądowy S 304 C20	0
id=7513199	2
jm=szt	020
ce=84.24	1379063659
cw=84.24	PLN
il=1

[RMS ZEST 105]
ty=M
na=rozłączniki różnicowoprądowy P 344 C16 30AC	0
id=7513199	2
jm=szt	020
ce=724.95	1379063659
cw=724.95	PLN
il=4

[RMS ZEST 122]
ty=M
na=rozłączniki różnicowoprądowy P 344 C20 30AC	0
id=7513199	2
jm=szt	020
ce=724.95	1379063659
cw=724.95	PLN
il=21

[RMS ZEST 103]
ty=M
na=rozłączniki SP 51 25A 14x51 z wkładkami	0
id=7513199	2
jm=szt	020
ce=213.03	1379063659
cw=213.03	PLN
il=2

[RMS ZEST 104]
ty=M
na=rozłączniki SP 58 125A 22x58 z wkładkami	0
id=7513199	2
jm=szt	020
ce=213.03	1379063659
cw=213.03	PLN
il=1

[RMS ZEST 138]
ty=M
na=rura SRS 75	0
id=5609999	2
jm=m	040
ce=11.14	1379063659
cw=11.14	PLN
il=12.48

[RMS ZEST 76]
ty=M
na=rury stalowe przewodowe	0
id=5000999	2
jm=m	040
ce=28.84	1379063659
cw=28.84	PLN
il=5.6

[RMS ZEST 154]
ty=M
na=rury winidurowe RL 22	0
id=7580099	2
jm=m	040
ce=1.22	1379063659
cw=1.22	PLN
il=119.6

[RMS ZEST 80]
ty=S
na=Ruszt.ram.w-skie 1-kol.do 6m	0
id=48310	1
jm=m-g	148
ce=1.67	1379063659
cw=1.67	PLN
il=86.99

[RMS ZEST 79]
ty=S
na=Ruszt.ram.w-skie 1-kol.do 6m	0
id=48310	1
jm=m-g	148
ce=1.67	1379063659
cw=1.67	PLN
il=10.68

[RMS ZEST 114]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=40.48	1379063659
cw=40.48	PLN
il=0.01

[RMS ZEST 129]
ty=S
na=spawarka	0
id=72100	1
jm=m-g	148
ce=4.17	1379063659
cw=4.17	PLN
il=12.61

[RMS ZEST 139]
ty=M
na=studzienka plastikowa	0
id=7590799	1
jm=szt	020
ce=56.45	1379063659
cw=56.45	PLN
il=10

[RMS ZEST 124]
ty=M
na=stycznik SM 320 4z	0
id=7512999	2
jm=szt	020
ce=82.62	1379063659
cw=82.62	PLN
il=6

[RMS ZEST 110]
ty=M
na=stycznik SM 325 3z 1r	0
id=7512999	2
jm=szt	020
ce=106.92	1379063659
cw=106.92	PLN
il=5

[RMS ZEST 7]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=37.07	1379063659
cw=37.07	PLN
il=0.31

[RMS ZEST 135]
ty=M
na=śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami	0
id=6801299	2
jm=kg	033
ce=8.51	1379063659
cw=8.51	PLN
il=0.18

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=uchwyty	0
id=1551399	2
jm=szt.	020
ce=0.41	1379063659
cw=0.41	PLN
il=1903.5

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=uchwyty uniwersalne typu UKU	0
id=7660199	2
jm=szt	020
ce=6.9
cw=6.9	PLN
il=2
pr=NOM	6.9	0	0	

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=wazelina techniczna	0
id=1034799	2
jm=kg	033
ce=3.57	1379063659
cw=3.57	PLN
il=0.15

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=wentylator Dospel 100 Styl 100	0
id=	3
jm=szt	020
ce=39.69	1379063659
cw=39.69	PLN
il=10

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=wentylator Dospel 120 Styl 120	0
id=	3
jm=szt	020
ce=53.46	1379063659
cw=53.46	PLN
il=12

[RMS ZEST 127]
ty=M
na=wsporniki dachowe	0
id=7590330	2
jm=szt	020
ce=5.27	1379063659
cw=5.27	PLN
il=378.75

[RMS ZEST 133]
ty=M
na=wsporniki ścienne	0
id=7590300	2
jm=szt	020
ce=5.27	1379063659
cw=5.27	PLN
il=30.3

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=wyłącznik 1 bieg. pt	0
id=7519999	2
jm=szt	020
ce=12.56	1379063659
cw=12.56	PLN
il=13.26

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=wyłącznik 1 bieg. pt bryzgoszcz.	0
id=7519999	2
jm=szt	020
ce=12.88	1379063659
cw=12.88	PLN
il=12.24

[RMS ZEST 112]
ty=M
na=wyłącznik zmierzchowy WZ 321	0
id=7513199	2
jm=szt	020
ce=567.81	1379063659
cw=567.81	PLN
il=1

[RMS ZEST 123]
ty=M
na=wyłączniki nadprądowe S 301 B1	0
id=7512999	2
jm=szt	020
ce=15.39	1379063659
cw=15.39	PLN
il=4

[RMS ZEST 109]
ty=M
na=wyłączniki nadprądowy S 301 B6	0
id=7512999	2
jm=szt	020
ce=15.39	1379063659
cw=15.39	PLN
il=6

[RMS ZEST 98]
ty=M
na=wyłączniki przeciwporażenioweON	0
id=7512999	2
jm=szt	020
ce=93.15	1379063659
cw=93.15	PLN
il=4

[RMS ZEST 108]
ty=M
na=wyłączniki różnicowy P 312 B10 30A	0
id=7512999	2
jm=szt	020
ce=216.27	1379063659
cw=216.27	PLN
il=9

[RMS ZEST 106]
ty=M
na=wyłączniki różnicowy P 312 B10 30AC	0
id=7512999	2
jm=szt	020
ce=114.21	1379063659
cw=114.21	PLN
il=6

[RMS ZEST 121]
ty=M
na=wyłączniki różnicowy P 312 B16 30A	0
id=7512999	2
jm=szt	020
ce=219.51	1379063659
cw=219.51	PLN
il=1

[RMS ZEST 107]
ty=M
na=wyłączniki różnicowy P 312 B16 30AC	0
id=7512999	2
jm=szt	020
ce=112.59	1379063659
cw=112.59	PLN
il=6

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=zawiesie sufitowe DB 10S	0
id=8340799	2
jm=szt	020
ce=11.58	1379063659
cw=11.58	PLN
il=40

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=zawiesie sufitowe DB 20S	0
id=8340799	2
jm=szt	020
ce=12.69	1379063659
cw=12.69	PLN
il=24

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=zawiesie sufitowe DB 30S	0
id=8340799	2
jm=szt	020
ce=13.91	1379063659
cw=13.91	PLN
il=24

[RMS ZEST 81]
ty=M
na=zawiesie sufitowe DB 5S	0
id=8340799	2
jm=szt	020
ce=10.69	1379063659
cw=10.69	PLN
il=15

[RMS ZEST 140]
ty=M
na=złącza	0
id=7590799	2
jm=szt	020
ce=5.51	1379063659
cw=5.51	PLN
il=10

[RMS ZEST 134]
ty=M
na=złącza kontrolne	0
id=7590610	2
jm=szt	020
ce=5.51	1379063659
cw=5.51	PLN
il=9.3

[RMS ZEST 128]
ty=M
na=złącza rynnowe	0
id=7590640	2
jm=szt	020
ce=5.51	1379063659
cw=5.51	PLN
il=14.7

[RMS ZEST 141]
ty=M
na=złącza uniwersalne	0
id=7590730	1
jm=szt	020
ce=4.29	1379063659
cw=4.29	PLN
il=20

[RMS ZEST 155]
ty=M
na=złączki	0
id=7580499	2
jm=szt	020
ce=0.49	1379063659
cw=0.49	PLN
il=47.15

[RMS ZEST 6]
ty=S
na=żuraw samochodowy	0
id=31100	1
jm=m-g	148
ce=63.53	1379063659
cw=63.53	PLN
il=0.18

[RMS ZEST 41]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=2281.27

[ELEMENT 1]
na=W.L.Z.
wa=1769.68
kn=246.68	1240.68	14.91
id=14
nu=1
wn=183.2	84.21	

[POZYCJA]
id=1
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-01	5	1207-01		1
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=22
jm=m	040
kj=0.93	0	0
cj=1.66
wn=14.3	1.76	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22					

[RMS 40]
nz=0.0798	0	0,0798
np=1
wa=20.46
wb=36.52
il=1.76

[POZYCJA]
id=2
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-01	5	1208-01		1
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=22
jm=m	040
kj=0.37	0	0
cj=0.66
wn=5.72	0.66	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22					

[RMS 40]
nz=0.0315	0	0,0315
np=1
wa=8.14
wb=14.52
il=0.69

[POZYCJA]
id=3
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0714-02	5	0714-02		1
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania -YKY 5x10
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=10
jm=m	040
kj=1.38	28.1	0.71
cj=33.25
wn=14.7	15.9	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[RMS 40]
nz=0.118	0	0,118
np=1
wa=13.8
wb=24.7
il=1.18

[RMS 31]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=273.2
wb=286.9
il=10.4

[RMS 5]
nz=0.007	0	0,007
np=1
wa=0.2
wb=0.2
il=0.07

[RMS 27]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0.7
wb=0.7
il=0.5

[RMS 41]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=6.9
wb=7.2
il=6.85

[RMS 7]
nz=0.0067	0	0,0067
np=1
wa=2.5
wb=4.5
il=0.07

[RMS 9]
nz=0.0044	0	0,0044
np=1
wa=0.3
wb=0.5
il=0.04

[RMS 8]
nz=0.0044	0	0,0044
np=1
wa=1.5
wb=2.7
il=0.04

[RMS 6]
nz=0.0044	0	0,0044
np=1
wa=2.8
wb=5
il=0.04

[POZYCJA]
id=4
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0715-02	5	0715-02		1
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - -YKY 5x10
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=11
jm=m	040
kj=1.81	28.1	0.71
cj=34.01
wn=19.47	17.82	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11					

[RMS 40]
nz=0.155	0	0,155
np=1
wa=19.91
wb=35.53
il=1.71

[RMS 31]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=300.52
wb=315.59
il=11.44

[RMS 5]
nz=0.007	0	0,007
np=1
wa=0.22
wb=0.22
il=0.08

[RMS 27]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0.77
wb=0.77
il=0.55

[RMS 41]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=7.59
wb=7.92
il=7.54

[RMS 7]
nz=0.0067	0	0,0067
np=1
wa=2.75
wb=4.95
il=0.07

[RMS 9]
nz=0.0044	0	0,0044
np=1
wa=0.33
wb=0.55
il=0.05

[RMS 8]
nz=0.0044	0	0,0044
np=1
wa=1.65
wb=2.97
il=0.05

[RMS 6]
nz=0.0044	0	0,0044
np=1
wa=3.08
wb=5.5
il=0.05

[POZYCJA]
id=5
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-02	5	0209-02		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDY 3x4
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=30
jm=m	040
kj=0.53	13.68	0
cj=15.31
wn=11.1	21.9	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30					

[RMS 40]
nz=0.0457	0	0,0457
np=1
wa=15.9
wb=28.5
il=1.37

[RMS 29]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=400.5
wb=420.6
il=31.2

[RMS 41]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=9.9
wb=10.5
il=10.01

[POZYCJA]
id=6
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-02	5	0205-02		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 3x4
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=11
jm=m	040
kj=0.82	13.68	0
cj=15.82
wn=6.27	8.25	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11					

[RMS 40]
nz=0.0704	0	0,0704
np=1
wa=9.02
wb=16.06
il=0.77

[RMS 29]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=146.85
wb=154.22
il=11.44

[RMS 41]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=3.63
wb=3.85
il=3.67

[POZYCJA]
id=7
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 3x1,5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=22
jm=m	040
kj=0.64	2.03	0
cj=3.27
wn=9.9	3.3	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22					

[RMS 40]
nz=0.0546	0	0,0546
np=1
wa=14.08
wb=25.08
il=1.2

[RMS 30]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=43.56
wb=45.76
il=22.88

[RMS 41]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=1.1
wb=1.1
il=1.09

[POZYCJA]
id=8
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0726-09	5	0726-09		1
na=Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=2
jm=szt.	000
kj=18.31	10.52	0
cj=43.74
wn=25.64	4.18	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 40]
nz=1.57	0	1,57
np=1
wa=36.62
wb=65.38
il=3.14

[RMS 26]
nz=5	0	5
np=1
wa=3.8
wb=4
il=10

[RMS 28]
nz=1	0	1
np=1
wa=13.8
wb=14.5
il=2

[RMS 27]
nz=1	0	1
np=1
wa=2.92
wb=3.06
il=2

[RMS 41]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0.52
wb=0.54
il=0.51

[POZYCJA]
id=217
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-05	5	1209-05		1
na=Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=4
jm=otw.	000
kj=5.52	0	0
cj=9.85
wn=15.44	1.88	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 40]
nz=0.473	0	0,473
np=1
wa=22.08
wb=39.4
il=1.89

[POZYCJA]
id=216
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1103-11	9	1103-11		1
na=Przepusty z rur o śr. do 40 mmw ścianach lub stropach z betonu o gr. 20-30 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=2
jm=przepust.	000
kj=15.74	12	0
cj=40.7
wn=22.04	3.88	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 40]
nz=1.35	0	1,35
np=1
wa=31.48
wb=56.2
il=2.7

[RMS 76]
nz=0.4	0	0,4
np=1
wa=23.08
wb=24.24
il=0.8

[RMS 41]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0.92
wb=0.96
il=0.92

[POZYCJA]
id=9
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-11	5	1203-11		1
na=Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=2
jm=szt.żył	000
kj=0.39	0	0
cj=0.69
wn=0.54	0.06	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 40]
nz=0.0336	0	0,0336
np=1
wa=0.78
wb=1.38
il=0.07

[POZYCJA]
id=10
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-09	5	1203-09		1
na=Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 4 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=2
jm=szt.żył	000
kj=0.27	0	0
cj=0.48
wn=0.38	0.04	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 40]
nz=0.0231	0	0,0231
np=1
wa=0.54
wb=0.96
il=0.05

[POZYCJA]
id=11
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-08	5	1203-08		1
na=Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=2
jm=szt.żył	000
kj=0.23	0	0
cj=0.41
wn=0.32	0.04	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 40]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0.46
wb=0.82
il=0.04

[POZYCJA]
id=12
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1302-04	5	1302-04		1
na=Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=1
jm=odc.	101
kj=23.09	0	0
cj=41.21
wn=16.16	1.96	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 40]
nz=1.98	0	1,98
np=1
wa=23.09
wb=41.21
il=1.98

[POZYCJA]
id=13
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-01	5	1301-01		1
na=Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=2
jm=pomiar	108
kj=15.16	0	0
cj=27.06
wn=21.22	2.58	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 40]
nz=1.3	0	1,3
np=1
wa=30.32
wb=54.12
il=2.6

[ELEMENT 1]
na=Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych.
wa=114403.87
kn=13703.68	85395.73	155.35
id=15
nu=2
wn=9703.12	5445.99	

[POZYCJA]
id=16
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0802-01	5-08	0802-01		1
na=Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głęb.do 8cm i śr.do 10mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=88
jm=szt.	000
kj=0.56	0	0
cj=1
wn=34.32	4.4	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=88	1	88					

[RMS 40]
nz=0.0484	0	0,0484
np=1
wa=49.28
wb=88
il=4.26

[POZYCJA]
id=17
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0809-04	5-08	0809-04		1
na=Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w gotowych ślepych otworach w ścianie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=88
jm=szt.	000
kj=0.21	0.42	0
cj=0.82
wn=13.2	3.52	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=88	1	88					

[RMS 40]
nz=0.0176	0	0,0176
np=1
wa=18.48
wb=33.44
il=1.55

[RMS 32]
nz=1	0	1
np=1
wa=36.08
wb=37.84
il=88

[RMS 41]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0.88
wb=0.88
il=0.9

[POZYCJA]
id=18
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1101-01	5	1101-01		1
na=Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 1 mocowanie - DB 10S
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=40
jm=szt.	000
kj=0.86	11.87	0
cj=13.99
wn=24	26.4	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40					

[RMS 40]
nz=0.0735	0	0,0735
np=1
wa=34.4
wb=61.2
il=2.94

[RMS 35]
nz=1	0	1
np=1
wa=463.2
wb=486.4
il=40

[RMS 41]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=11.6
wb=12
il=11.58

[POZYCJA]
id=19
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1101-01	5	1101-01		1
na=Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 1 mocowanie - DB 20S
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=24
jm=szt.	000
kj=0.86	13.01	0
cj=15.19
wn=14.4	17.28	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24					

[RMS 40]
nz=0.0735	0	0,0735
np=1
wa=20.64
wb=36.72
il=1.76

[RMS 36]
nz=1	0	1
np=1
wa=304.56
wb=319.68
il=24

[RMS 41]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=7.68
wb=8.16
il=7.61

[POZYCJA]
id=20
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1101-01	5	1101-01		1
na=Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 1 mocowanie - DB 30S
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=24
jm=szt.	000
kj=0.86	14.26	0
cj=16.5
wn=14.4	18.72	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24					

[RMS 40]
nz=0.0735	0	0,0735
np=1
wa=20.64
wb=36.72
il=1.76

[RMS 37]
nz=1	0	1
np=1
wa=333.84
wb=350.64
il=24

[RMS 41]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=8.4
wb=8.88
il=8.35

[POZYCJA]
id=21
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1105-07	5	1105-07		1
na=Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów - RG 42 10S
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=40
jm=m	040
kj=1.84	24.85	0
cj=29.38
wn=51.6	56	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40					

[RMS 40]
nz=0.158	0	0,158
np=1
wa=73.6
wb=131.6
il=6.32

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=1
wa=969.6
wb=1018
il=40

[RMS 41]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=24.4
wb=25.6
il=24.24

[POZYCJA]
id=22
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1105-08	5	1105-08		1
na=Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów - RG 42-20S
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=24
jm=m	040
kj=2.2	36.64	0
cj=42.4
wn=36.96	48.48	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24					

[RMS 40]
nz=0.189	0	0,189
np=1
wa=52.8
wb=94.32
il=4.54

[RMS 33]
nz=1	0	1
np=1
wa=858
wb=900.96
il=24

[RMS 41]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=21.36
wb=22.32
il=21.45

[POZYCJA]
id=23
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1105-08	5	1105-08		1
na=Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów - RG 42-30S
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=24
jm=m	040
kj=2.2	53.14	0
cj=59.73
wn=36.96	68.4	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24					

[RMS 40]
nz=0.189	0	0,189
np=1
wa=52.8
wb=94.32
il=4.54

[RMS 34]
nz=1	0	1
np=1
wa=1244.16
wb=1306.32
il=24

[RMS 41]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=31.2
wb=32.88
il=31.1

[POZYCJA]
id=24
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0110-04	5	0110-04		1
na=Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do cegły -  wsp. do R 1,1 -  DLP 80x35
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=120
jm=m	040
kj=5.67	21.57	0
cj=32.77
ru=1
wn=476.4	187.2	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	120					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.1		1,1
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 40]
nz=0.442	0	0,442
np=1
wa=680.4
wb=1214.4
il=58.34

[RMS 25]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=1516.8
wb=1592.4
il=124.8

[RMS 38]
nz=2.7	0	2,7
np=1
wa=133.2
wb=140.4
il=324

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=874.8
wb=918
il=120

[RMS 41]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=63.6
wb=67.2
il=63.12

[POZYCJA]
id=25
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-23	5-08	0301-23		1
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=170
jm=szt.	000
kj=2.94	0	0
cj=5.25
wn=350.2	42.5	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=170	1	170					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 40]
nz=0.264	0	0,264
np=1
wa=499.8
wb=892.5
il=42.86

[POZYCJA]
id=37
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-02	5	0301-02		1
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=142
jm=szt.	000
kj=1.27	0.84	0
cj=3.15
wn=126.38	21.3	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=142	1	142					

[RMS 40]
nz=0.109	0	0,109
np=1
wa=180.34
wb=322.34
il=15.48

[RMS 38]
nz=2	0	2
np=1
wa=116.44
wb=122.12
il=284

[RMS 41]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=2.84
wb=2.84
il=2.91

[POZYCJA]
id=26
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		1
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=93
jm=szt.	000
kj=0.98	1.01	0
cj=2.81
wn=64.17	12.09	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=93	1	93					

[RMS 40]
nz=0.084	0	0,084
np=1
wa=91.14
wb=162.75
il=7.81

[RMS 22]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=92.07
wb=96.72
il=94.86

[RMS 41]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=1.86
wb=1.86
il=2.3

[POZYCJA]
id=38
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0304-04	5	0304-04		1
na=Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykręcane
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=142
jm=szt.	000
kj=5.03	2.97	0
cj=12.1
wn=499.84	82.36	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=142	1	142					

[RMS 40]
nz=0.431	0	0,431
np=1
wa=714.26
wb=1275.16
il=61.2

[RMS 165]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=411.8
wb=433.1
il=144.84

[RMS 41]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=9.94
wb=9.94
il=10.3

[POZYCJA]
id=27
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-06	5	0302-06		1
na=Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=155
jm=szt.	000
kj=5.77	2.12	0
cj=12.53
wn=626.2	93	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=155	1	155					

[RMS 40]
nz=0.495	0	0,495
np=1
wa=894.35
wb=1596.5
il=76.72

[RMS 23]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=320.85
wb=336.35
il=158.1

[RMS 41]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=7.75
wb=7.75
il=8.02

[POZYCJA]
id=28
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		1
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=13
jm=szt.	000
kj=1.84	13.13	0
cj=17.08
wn=16.77	10.66	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13					

[RMS 40]
nz=0.158	0	0,158
np=1
wa=23.92
wb=42.77
il=2.05

[RMS 11]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=166.53
wb=174.85
il=13.26

[RMS 41]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=4.16
wb=4.42
il=4.16

[POZYCJA]
id=39
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		1
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe bryzgoszcz. w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=12
jm=szt.	000
kj=1.84	13.47	0
cj=17.43
wn=15.48	9.96	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12					

[RMS 40]
nz=0.158	0	0,158
np=1
wa=22.08
wb=39.48
il=1.9

[RMS 12]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=157.68
wb=165.6
il=12.24

[RMS 41]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=3.96
wb=4.2
il=3.94

[POZYCJA]
id=30
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-03	5	0306-03		1
na=Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=1
jm=szt.	000
kj=2.2	13.98	0
cj=18.61
wn=1.54	0.89	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 40]
nz=0.189	0	0,189
np=1
wa=2.2
wb=3.93
il=0.19

[RMS 13]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=13.64
wb=14.32
il=1.02

[RMS 41]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0.34
wb=0.36
il=0.34

[POZYCJA]
id=40
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-03	5	0306-03		1
na=Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=2
jm=szt.	000
kj=2.2	14.31	0
cj=18.96
wn=3.08	1.82	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 40]
nz=0.189	0	0,189
np=1
wa=4.4
wb=7.86
il=0.38

[RMS 15]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=27.92
wb=29.32
il=2.04

[RMS 41]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0.7
wb=0.74
il=0.7

[POZYCJA]
id=31
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-04	5	0306-04		1
na=Przełączniki schodowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=2
jm=szt.	000
kj=2.69	15.16	0
cj=20.72
wn=3.76	1.98	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 40]
nz=0.231	0	0,231
np=1
wa=5.38
wb=9.6
il=0.46

[RMS 14]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=29.58
wb=31.06
il=2.04

[RMS 41]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0.74
wb=0.78
il=0.74

[POZYCJA]
id=42
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-04	5	0306-04		1
na=Przełączniki schodowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=4
jm=szt.	000
kj=2.69	15.67	0
cj=21.25
wn=7.52	4.04	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 40]
nz=0.231	0	0,231
np=1
wa=10.76
wb=19.2
il=0.92

[RMS 16]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=61.16
wb=64.2
il=4.08

[RMS 41]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=1.52
wb=1.6
il=1.53

[POZYCJA]
id=41
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-04	5	0306-04		1
na=Przełączniki krzyżowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=2
jm=szt.	000
kj=2.69	15.5	0
cj=21.08
wn=3.76	2.02	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 40]
nz=0.231	0	0,231
np=1
wa=5.38
wb=9.6
il=0.46

[RMS 17]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=30.24
wb=31.76
il=2.04

[RMS 41]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0.76
wb=0.8
il=0.76

[POZYCJA]
id=43
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		1
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=9
jm=szt.	000
kj=1.84	14.23	0
cj=18.23
wn=11.61	7.83	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9					

[RMS 40]
nz=0.158	0	0,158
np=1
wa=16.56
wb=29.61
il=1.42

[RMS 18]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=124.92
wb=131.13
il=9.18

[RMS 41]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=3.15
wb=3.33
il=3.12

[POZYCJA]
id=32
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-02	5	0308-02		1
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=35
jm=szt.	000
kj=3.18	12.29	0
cj=18.58
wn=78.05	30.8	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35					

[RMS 40]
nz=0.273	0	0,273
np=1
wa=111.3
wb=198.8
il=9.56

[RMS 19]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=419.65
wb=440.65
il=35.7

[RMS 41]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=10.5
wb=11.2
il=10.49

[POZYCJA]
id=33
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-03	5	0308-03		1
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=1
jm=szt.	000
kj=3.98	13.98	0
cj=21.79
wn=2.79	1.04	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 40]
nz=0.341	0	0,341
np=1
wa=3.98
wb=7.11
il=0.34

[RMS 20]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=13.64
wb=14.32
il=1.02

[RMS 41]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0.34
wb=0.36
il=0.34

[POZYCJA]
id=34
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-02	5	0308-02		1
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe bryzgoszcz. 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=13
jm=szt.	000
kj=3.18	13.21	0
cj=19.55
wn=28.99	12.09	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13					

[RMS 40]
nz=0.273	0	0,273
np=1
wa=41.34
wb=73.84
il=3.55

[RMS 21]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=167.57
wb=175.89
il=13.26

[RMS 41]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=4.16
wb=4.42
il=4.19

[POZYCJA]
id=47
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0503-01	5	0503-01		1
na=Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - żarowa, halogenowa, compact   DK 232 T EVG
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=4
jm=kpl.	090
kj=10.03	244.92	0
cj=275.07
wn=28.08	52.4	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 40]
nz=0.86	0	0,86
np=1
wa=40.12
wb=71.6
il=3.44

[RMS 45]
nz=1	0	1
np=1
wa=955.8
wb=1003.6
il=4

[RMS 41]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=23.88
wb=25.08
il=23.9

[POZYCJA]
id=48
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0503-01	5	0503-01		1
na=Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - żarowa, halogenowa, compact   DW- MWO OPAL EVG
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=45
jm=kpl.	090
kj=10.03	300.55	0
cj=333.48
wn=315.9	714.6	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45					

[RMS 40]
nz=0.86	0	0,86
np=1
wa=451.35
wb=805.5
il=38.7

[RMS 46]
nz=1	0	1
np=1
wa=13194.9
wb=13854.6
il=45

[RMS 41]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=329.85
wb=346.5
il=329.87

[POZYCJA]
id=49
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0503-01	5	0503-01		1
na=Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - żarowa, halogenowa, compact   DW- MWO OPAL EVG Aw
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=8
jm=kpl.	090
kj=10.03	450	0
cj=490.4
wn=56.16	186.8	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[RMS 40]
nz=0.86	0	0,86
np=1
wa=80.24
wb=143.2
il=6.88

[RMS 47]
nz=1	0	1
np=1
wa=3512.16
wb=3687.76
il=8

[RMS 41]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=87.84
wb=92.24
il=87.8

[POZYCJA]
id=46
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-04	5	0502-04		1
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W  -  CO1 236 EVG
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=2
jm=kpl.	090
kj=10.73	182.66	0
cj=210.94
wn=15.02	20.08	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 40]
nz=0.92	0	0,92
np=1
wa=21.46
wb=38.3
il=1.84

[RMS 43]
nz=1	0	1
np=1
wa=356.4
wb=374.22
il=2

[RMS 41]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=8.92
wb=9.36
il=8.91

[POZYCJA]
id=53
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-04	5	0502-04		1
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W  -  0P3-S4x1TA2N
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=9
jm=kpl.	090
kj=10.73	215.87	0
cj=245.81
wn=67.59	105.3	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9					

[RMS 40]
nz=0.92	0	0,92
np=1
wa=96.57
wb=172.35
il=8.28

[RMS 51]
nz=1	0	1
np=1
wa=1895.4
wb=1990.17
il=9

[RMS 41]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=47.43
wb=49.77
il=47.38

[POZYCJA]
id=51
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		1
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W - OP1-S8TA2N
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=5
jm=kpl.	090
kj=8.63	170.2	0
cj=194.11
wn=30.2	46.2	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[RMS 40]
nz=0.74	0	0,74
np=1
wa=43.15
wb=77
il=3.7

[RMS 56]
nz=1	0	1
np=1
wa=830.25
wb=871.75
il=5

[RMS 41]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=20.75
wb=21.8
il=20.76

[POZYCJA]
id=59
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		1
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W - DS1-S8TA2N
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=2
jm=kpl.	090
kj=8.63	207.56	0
cj=233.34
wn=12.08	22.22	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 40]
nz=0.74	0	0,74
np=1
wa=17.26
wb=30.8
il=1.48

[RMS 57]
nz=1	0	1
np=1
wa=405
wb=425.26
il=2

[RMS 41]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=10.12
wb=10.62
il=10.13

[POZYCJA]
id=58
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		1
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W - SD 236 EVG
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=9
jm=kpl.	090
kj=8.63	257.38	0
cj=285.65
wn=54.36	122.4	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9					

[RMS 40]
nz=0.74	0	0,74
np=1
wa=77.67
wb=138.6
il=6.66

[RMS 54]
nz=1	0	1
np=1
wa=2259.9
wb=2372.94
il=9

[RMS 41]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=56.52
wb=59.31
il=56.5

[POZYCJA]
id=57
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		1
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W - SD 236 EVG Aw
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=14
jm=kpl.	090
kj=8.63	406.82	0
cj=442.56
wn=84.56	294.98	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14					

[RMS 40]
nz=0.74	0	0,74
np=1
wa=120.82
wb=215.6
il=10.36

[RMS 55]
nz=1	0	1
np=1
wa=5556.6
wb=5834.5
il=14

[RMS 41]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=138.88
wb=145.88
il=138.91

[POZYCJA]
id=56
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		1
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W - TRIO  228 PRISMATIC
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=29
jm=kpl.	090
kj=8.63	348.71	0
cj=381.55
wn=175.16	526.93	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=29	1	29					

[RMS 40]
nz=0.74	0	0,74
np=1
wa=250.27
wb=446.6
il=21.46

[RMS 49]
nz=1	0	1
np=1
wa=9865.8
wb=10359.09
il=29

[RMS 41]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=246.79
wb=259.26
il=246.65

[POZYCJA]
id=52
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		1
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W - TRIO  228 PRISMATIC Aw
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=9
jm=kpl.	090
kj=8.63	502.3	0
cj=542.82
wn=54.36	232.65	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9					

[RMS 40]
nz=0.74	0	0,74
np=1
wa=77.67
wb=138.6
il=6.66

[RMS 50]
nz=1	0	1
np=1
wa=4410.45
wb=4630.95
il=9

[RMS 41]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=110.25
wb=115.74
il=110.26

[POZYCJA]
id=45
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0505-02	5	0505-02		1
na=Oprawy oświetleniowe żarowe, zawieszane PG 250 H MWO , wsp. do R 1,1
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=30
jm=kpl.	090
kj=17.32	790.4	0
cj=860.83
ru=1
wn=363.6	1229.7	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.1		1,1
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 40]
nz=1.35	0	1,35
np=1
wa=519.6
wb=927.3
il=44.55

[RMS 58]
nz=1	0	1
np=1
wa=23133.6
wb=24290.4
il=30

[RMS 41]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=578.4
wb=607.2
il=578.34

[POZYCJA]
id=35
pd=	KNNR	5  0410-01	5	 0410-01		0
na=Montaż wentylatorów Dospel100 - Styl 100
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=10
jm=szt	000
kj=9.91	40.33	0
cj=60.04
wn=69.4	28.6	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[RMS 40]
nz=0.85	0	0,85
np=1
wa=99.1
wb=176.9
il=8.5

[RMS 39]
nz=2	0	2
np=1
wa=6.4
wb=6.7
il=20

[RMS 2]
nz=1	0	1
np=1
wa=396.9
wb=416.7
il=10

[POZYCJA]
id=36
pd=	KNNR	5  0410-01	5	 0410-01		0
na=Montaż wentylatorów Dospel 120 Styl 120
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=12
jm=szt	000
kj=9.91	54.1	0
cj=74.5
wn=83.28	42.6	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12					

[RMS 40]
nz=0.85	0	0,85
np=1
wa=118.92
wb=212.28
il=10.2

[RMS 39]
nz=2	0	2
np=1
wa=7.68
wb=8.04
il=24

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=1
wa=641.52
wb=673.56
il=12

[POZYCJA]
id=104
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0802-01	5-08	0802-01		1
na=Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głęb.do 8cm i śr.do 10mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=12
jm=szt.	000
kj=0.56	0	0
cj=1
wn=4.68	0.6	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12					

[RMS 40]
nz=0.0484	0	0,0484
np=1
wa=6.72
wb=12
il=0.58

[POZYCJA]
id=105
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0809-04	5-08	0809-04		1
na=Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w gotowych ślepych otworach w ścianie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=12
jm=szt.	000
kj=0.21	0.42	0
cj=0.82
wn=1.8	0.48	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12					

[RMS 40]
nz=0.0176	0	0,0176
np=1
wa=2.52
wb=4.56
il=0.21

[RMS 32]
nz=1	0	1
np=1
wa=4.92
wb=5.16
il=12

[RMS 41]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0.12
wb=0.12
il=0.12

[POZYCJA]
id=44
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - ST 22 r+z
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=3
jm=szt.	000
kj=7.35	28.35	0
cj=42.9
wn=15.45	6.15	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[RMS 40]
nz=0.63	0	0,63
np=1
wa=22.05
wb=39.39
il=1.89

[RMS 10]
nz=1	0	1
np=1
wa=85.05
wb=89.31
il=3

[POZYCJA]
id=60
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-04	5	0209-04		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych YDY 2x1,5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=20
jm=m	040
kj=0.64	1.79	0
cj=3.02
wn=9	2.8	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20					

[RMS 40]
nz=0.0546	0	0,0546
np=1
wa=12.8
wb=22.8
il=1.09

[RMS 60]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=35
wb=36.8
il=20.8

[RMS 41]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0.8
wb=0.8
il=0.88

[POZYCJA]
id=61
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0207-04	5	0207-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane na konstrukcji metalowej; mocowanie płaskownika śrubami - YDY 2x1,5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=25
jm=m	040
kj=7.36	2.93	0
cj=16.22
wn=128.75	19.5	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25					

[RMS 40]
nz=0.631	0	0,631
np=1
wa=184
wb=328.5
il=15.78

[RMS 60]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=43.75
wb=46
il=26

[RMS 61]
nz=2.7	0	2,7
np=1
wa=27.75
wb=29.25
il=67.5

[RMS 41]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=1.75
wb=1.75
il=1.79

[POZYCJA]
id=62
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDYp 2x1,5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=50
jm=m	040
kj=0.64	1.38	0
cj=2.59
wn=22.5	6	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50					

[RMS 40]
nz=0.0546	0	0,0546
np=1
wa=32
wb=57
il=2.73

[RMS 64]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=67.5
wb=71
il=52

[RMS 41]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=1.5
wb=1.5
il=1.69

[POZYCJA]
id=63
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-04	5	0209-04		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych YDY 3x1,5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=290
jm=m	040
kj=0.64	2.03	0
cj=3.27
wn=130.5	43.5	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=290	1	290					

[RMS 40]
nz=0.0546	0	0,0546
np=1
wa=185.6
wb=330.6
il=15.83

[RMS 65]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=574.2
wb=603.2
il=301.6

[RMS 41]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=14.5
wb=14.5
il=14.36

[POZYCJA]
id=64
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0207-04	5	0207-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane na konstrukcji metalowej; mocowanie płaskownika śrubami - YDY 3x1,5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=235
jm=m	040
kj=7.36	3.17	0
cj=16.47
wn=1210.25	185.65	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=235	1	235					

[RMS 40]
nz=0.631	0	0,631
np=1
wa=1729.6
wb=3087.9
il=148.29

[RMS 65]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=465.3
wb=488.8
il=244.4

[RMS 61]
nz=2.7	0	2,7
np=1
wa=260.85
wb=274.95
il=634.5

[RMS 41]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=18.8
wb=18.8
il=18.15

[POZYCJA]
id=65
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDYp 3x1,5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=190
jm=m	040
kj=0.64	1.92	0
cj=3.16
wn=85.5	28.5	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=190	1	190					

[RMS 40]
nz=0.0546	0	0,0546
np=1
wa=121.6
wb=216.6
il=10.37

[RMS 66]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=355.3
wb=372.4
il=197.6

[RMS 41]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=9.5
wb=9.5
il=8.88

[POZYCJA]
id=66
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-04	5	0209-04		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych YDY 4x1,5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=100
jm=m	040
kj=0.64	2.51	0
cj=3.78
wn=45	18	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100					

[RMS 40]
nz=0.0546	0	0,0546
np=1
wa=64
wb=114
il=5.46

[RMS 67]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=245
wb=257
il=104

[RMS 41]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=6
wb=6
il=6.13

[POZYCJA]
id=67
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0207-04	5	0207-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane na konstrukcji metalowej; mocowanie płaskownika śrubami - YDY 4x1,5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=160
jm=m	040
kj=7.36	3.65	0
cj=16.97
wn=824	129.6	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=160	1	160					

[RMS 40]
nz=0.631	0	0,631
np=1
wa=1177.6
wb=2102.4
il=100.96

[RMS 67]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=392
wb=411.2
il=166.4

[RMS 61]
nz=2.7	0	2,7
np=1
wa=177.6
wb=187.2
il=432

[RMS 41]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=14.4
wb=14.4
il=14.24

[POZYCJA]
id=68
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDYp 4x1,5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=110
jm=m	040
kj=0.64	2.46	0
cj=3.72
wn=49.5	18.7	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=110	1	110					

[RMS 40]
nz=0.0546	0	0,0546
np=1
wa=70.4
wb=125.4
il=6.01

[RMS 68]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=264
wb=277.2
il=114.4

[RMS 41]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=6.6
wb=6.6
il=6.6

[POZYCJA]
id=69
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-05	5	0209-05		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych - YDY 5x1,5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=90
jm=m	040
kj=0.71	3.17	0
cj=4.6
wn=45	19.8	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90					

[RMS 40]
nz=0.0609	0	0,0609
np=1
wa=63.9
wb=114.3
il=5.48

[RMS 70]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=278.1
wb=291.6
il=93.6

[RMS 41]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=7.2
wb=7.2
il=6.95

[POZYCJA]
id=70
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0207-05	5	0207-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane na konstrukcji metalowej; mocowanie płaskownika śrubami - YDY 5x1,5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=95
jm=m	040
kj=7.46	4.31	0
cj=17.84
wn=495.9	80.75	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=95	1	95					

[RMS 40]
nz=0.64	0	0,64
np=1
wa=708.7
wb=1264.45
il=60.8

[RMS 70]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=293.55
wb=307.8
il=98.8

[RMS 61]
nz=2.7	0	2,7
np=1
wa=105.45
wb=111.15
il=256.5

[RMS 41]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=10.45
wb=11.4
il=9.97

[POZYCJA]
id=71
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-02	5	0205-02		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDYp 5x1,5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=80
jm=m	040
kj=0.82	3.37	0
cj=5
wn=45.6	19.2	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80					

[RMS 40]
nz=0.0704	0	0,0704
np=1
wa=65.6
wb=116.8
il=5.63

[RMS 69]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=263.2
wb=276
il=83.2

[RMS 41]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=6.4
wb=6.4
il=6.58

[POZYCJA]
id=72
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-05	5	0209-05		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych - YDY 3x2,5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=100
jm=m	040
kj=0.71	3.08	0
cj=4.5
wn=50	21	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100					

[RMS 40]
nz=0.0609	0	0,0609
np=1
wa=71
wb=127
il=6.09

[RMS 71]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=300
wb=315
il=104

[RMS 41]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=8
wb=8
il=7.5

[POZYCJA]
id=73
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0207-05	5	0207-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane na konstrukcji metalowej; mocowanie płaskownika śrubami -YDY 3x2,5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=190
jm=m	040
kj=7.46	4.21	0
cj=17.73
wn=991.8	159.6	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=190	1	190					

[RMS 40]
nz=0.64	0	0,64
np=1
wa=1417.4
wb=2528.9
il=121.6

[RMS 71]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=570
wb=598.5
il=197.6

[RMS 61]
nz=2.7	0	2,7
np=1
wa=210.9
wb=222.3
il=513

[RMS 41]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=19
wb=20.9
il=19.52

[POZYCJA]
id=74
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-02	5	0205-02		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDYp 3x2,5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=190
jm=m	040
kj=0.82	2.92	0
cj=4.53
wn=108.3	41.8	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=190	1	190					

[RMS 40]
nz=0.0704	0	0,0704
np=1
wa=155.8
wb=277.4
il=13.38

[RMS 72]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=541.5
wb=568.1
il=197.6

[RMS 41]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=13.3
wb=13.3
il=13.54

[POZYCJA]
id=75
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0212-02	5	0212-02		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych -wsp do R 1,1 - YDY 3x2,5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=360
jm=m	040
kj=1.08	3.08	0
cj=5.16
ru=1
wn=273.6	86.4	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=360	1	360					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.1		1,1
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 40]
nz=0.0845	0	0,0845
np=1
wa=388.8
wb=694.8
il=33.48

[RMS 71]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=1080
wb=1134
il=374.4

[RMS 41]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=28.8
wb=28.8
il=27

[POZYCJA]
id=76
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-05	5	0209-05		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych - YDY 6x1,5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=25
jm=m	040
kj=0.71	3.37	0
cj=4.81
wn=12.5	5.75	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25					

[RMS 40]
nz=0.0609	0	0,0609
np=1
wa=17.75
wb=31.75
il=1.52

[RMS 73]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=82.25
wb=86.25
il=26

[RMS 41]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=2
wb=2
il=2.06

[POZYCJA]
id=77
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-02	5	0205-02		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDYp 6x1,5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=20
jm=m	040
kj=0.82	3.63	0
cj=5.27
wn=11.4	5	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20					

[RMS 40]
nz=0.0704	0	0,0704
np=1
wa=16.4
wb=29.2
il=1.41

[RMS 74]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=70.8
wb=74.4
il=20.8

[RMS 41]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=1.8
wb=1.8
il=1.77

[POZYCJA]
id=78
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
na=Montaż czujki zmierzchowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=2
jm=szt.	000
kj=7.35	52.65	0
cj=68.41
wn=10.3	6.52	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 40]
nz=0.63	0	0,63
np=1
wa=14.7
wb=26.26
il=1.26

[RMS 75]
nz=1	0	1
np=1
wa=105.3
wb=110.56
il=2

[POZYCJA]
id=79
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-08	5	1203-08		1
na=Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=31
jm=szt.żył	000
kj=0.23	0	0
cj=0.41
wn=4.96	0.62	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=31	1	31					

[RMS 40]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=7.13
wb=12.71
il=0.62

[POZYCJA]
id=80
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-05	5	1209-05		1
na=Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=50
jm=otw.	000
kj=5.52	0	0
cj=9.85
wn=193	23.5	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50					

[RMS 40]
nz=0.473	0	0,473
np=1
wa=276
wb=492.5
il=23.65

[POZYCJA]
id=81
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1103-11	9	1103-11		1
na=Przepusty z rur o śr. do 40 mmw ścianach lub stropach z betonu o gr. 20-30 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=10
jm=przepust.	000
kj=15.74	12	0
cj=40.7
wn=110.2	19.4	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[RMS 40]
nz=1.35	0	1,35
np=1
wa=157.4
wb=281
il=13.5

[RMS 76]
nz=0.4	0	0,4
np=1
wa=115.4
wb=121.2
il=4

[RMS 41]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=4.6
wb=4.8
il=4.62

[POZYCJA]
id=82
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1612-06	2-02	1612-06		0
na=Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne wys.kolumny do 6 m1310Nakłady na montaż i demontaz rusztowań
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=1
jm=kol.	000
kj=69.03	7.38	2.81
cj=135.99
wn=50.29	6.48	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 40]
nz=5.92	0	5,92
np=1
wa=69.03
wb=123.22
il=5.92

[RMS 77]
nz=0.11	0	0,11
np=1
wa=5.78
wb=6.07
il=0.11

[RMS 78]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=1.49
wb=1.56
il=0.03

[RMS 41]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0.11
wb=0.12
il=0.11

[RMS 79]
nz=1.68	0	1,68
np=1
wa=2.81
wb=5.02
il=1.68

[POZYCJA]
id=83
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1612-06	2-02	1612-06		0
na=Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne wys.kolumny do 6 m1310Nakłady na przestawianie rusztowań- nakłady wg. pkt 5.11 założeń szczegółowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=102
jm=kol.	000
kj=2.57	0	0.1
cj=4.77
wn=190.74	23.46	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=102	1	102					

[RMS 40]
nz=0.22	0	0,22
np=1
wa=262.14
wb=468.18
il=22.44

[RMS 79]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=10.2
wb=18.36
il=6.12

[POZYCJA]
id=84
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 121-01	9	121-01		1
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz bezpośrednio na stanowisku roboczym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=40
jm=punkt	000
kj=5.83	0	0
cj=10.41
wn=163.2	20	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40					

[RMS 40]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=233.2
wb=416.4
il=20

[POZYCJA]
id=85
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-01	5	1301-01		1
na=Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=15
jm=pomiar	108
kj=15.16	0	0
cj=27.06
wn=159.15	19.35	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15					

[RMS 40]
nz=1.3	0	1,3
np=1
wa=227.4
wb=405.9
il=19.5

[POZYCJA]
id=86
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-02	5	1301-02		1
na=Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=2
jm=pomiar	108
kj=20.52	0	0
cj=36.62
wn=28.72	3.48	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 40]
nz=1.76	0	1,76
np=1
wa=41.04
wb=73.24
il=3.52

[POZYCJA]
id=87
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-05	5	1304-05		1
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=15
jm=szt.	000
kj=5.83	0	0
cj=10.41
wn=61.2	7.5	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15					

[RMS 40]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=87.45
wb=156.15
il=7.5

[POZYCJA]
id=88
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-06	5	1304-06		1
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=52
jm=szt.	000
kj=3.26	0	0
cj=5.82
wn=118.56	14.56	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=52	1	52					

[RMS 40]
nz=0.28	0	0,28
np=1
wa=169.52
wb=302.64
il=14.56

[RUSZTOWANIA 1]
id=89
pd=			KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15		0
na=Czas pracy rusztowań grupy 1
ww=0.8
sz=2
opn=0	0	0	0
wn=99.64	12.1	
ir=136.374
wa=254.08
nu=87

[RMS 80]
nz=1	0	1
wa=142.34
wb=253.996575
il=85.23

[ELEMENT 1]
na=Instalacja wentylacji
wa=4174.69
kn=784.39	2630.04	7.74
id=90
nu=3
wn=554.86	197.66	

[POZYCJA]
id=91
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-01	5	1207-01		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=81
jm=m	040
kj=0.93	0	0
cj=1.66
wn=52.65	6.48	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=81	1	81					

[RMS 40]
nz=0.0798	0	0,0798
np=1
wa=75.33
wb=134.46
il=6.46

[POZYCJA]
id=92
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-01	5	1208-01		1
mpn=1211
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=81
jm=m	040
kj=0.37	0	0
cj=0.66
wn=21.06	2.43	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=81	1	81					

[RMS 40]
nz=0.0315	0	0,0315
np=1
wa=29.97
wb=53.46
il=2.55

[POZYCJA]
id=93
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0802-01	5-08	0802-01		1
na=Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głęb.do 8cm i śr.do 10mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=15
jm=szt.	000
kj=0.56	0	0
cj=1
wn=5.85	0.75	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15					

[RMS 40]
nz=0.0484	0	0,0484
np=1
wa=8.4
wb=15
il=0.73

[POZYCJA]
id=94
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0809-04	5-08	0809-04		1
na=Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w gotowych ślepych otworach w ścianie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=15
jm=szt.	000
kj=0.21	0.42	0
cj=0.82
wn=2.25	0.6	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15					

[RMS 40]
nz=0.0176	0	0,0176
np=1
wa=3.15
wb=5.7
il=0.26

[RMS 32]
nz=1	0	1
np=1
wa=6.15
wb=6.45
il=15

[RMS 41]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0.15
wb=0.15
il=0.15

[POZYCJA]
id=95
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1101-01	5	1101-01		1
na=Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 1 mocowanie - DB 5S
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=15
jm=szt.	000
kj=0.86	10.96	0
cj=13.04
wn=9	9.3	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15					

[RMS 40]
nz=0.0735	0	0,0735
np=1
wa=12.9
wb=22.95
il=1.1

[RMS 81]
nz=1	0	1
np=1
wa=160.35
wb=168.3
il=15

[RMS 41]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=4.05
wb=4.2
il=4.01

[POZYCJA]
id=96
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1105-07	5	1105-07		1
na=Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów - RG 42 05S
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=15
jm=m	040
kj=1.84	19.05	0
cj=23.29
wn=19.35	16.65	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15					

[RMS 40]
nz=0.158	0	0,158
np=1
wa=27.6
wb=49.35
il=2.37

[RMS 82]
nz=1	0	1
np=1
wa=278.85
wb=292.8
il=15

[RMS 41]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=6.9
wb=7.2
il=6.97

[POZYCJA]
id=97
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-06	5	0209-06		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych - YDY 5x6
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=50
jm=m	040
kj=0.86	10.68	0
cj=12.74
wn=30	30	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50					

[RMS 40]
nz=0.0735	0	0,0735
np=1
wa=43
wb=76.5
il=3.67

[RMS 84]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=521
wb=547
il=52

[RMS 41]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=13
wb=13.5
il=13.03

[POZYCJA]
id=98
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-03	5	0205-03		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 5x6
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=25
jm=m	040
kj=0.98	10.68	0
cj=12.96
wn=17.25	15.25	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25					

[RMS 40]
nz=0.084	0	0,084
np=1
wa=24.5
wb=43.75
il=2.1

[RMS 84]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=260.5
wb=273.5
il=26

[RMS 41]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=6.5
wb=6.75
il=6.51

[POZYCJA]
id=99
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0212-03	5	0212-03		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - wsp. do R 1,1 - YDY 5x6
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=25
jm=m	040
kj=1.31	10.68	0
cj=13.55
ru=2
wn=23	16	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.1		1,1
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 40]
nz=0.102	0	0,102
np=1
wa=32.75
wb=58.5
il=2.8

[RMS 84]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=260.5
wb=273.5
il=26

[RMS 41]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=6.5
wb=6.75
il=6.51

[POZYCJA]
id=100
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-06	5	0209-06		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych - YDY 5x4
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=40
jm=m	040
kj=0.86	8.19	0
cj=10.13
wn=24	19.2	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40					

[RMS 40]
nz=0.0735	0	0,0735
np=1
wa=34.4
wb=61.2
il=2.94

[RMS 85]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=319.6
wb=335.6
il=41.6

[RMS 41]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=8
wb=8.4
il=7.99

[POZYCJA]
id=101
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-03	5	0205-03		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 5x4
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=26
jm=m	040
kj=0.98	8.19	0
cj=10.35
wn=17.94	12.74	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26					

[RMS 40]
nz=0.084	0	0,084
np=1
wa=25.48
wb=45.5
il=2.18

[RMS 85]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=207.74
wb=218.14
il=27.04

[RMS 41]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=5.2
wb=5.46
il=5.19

[POZYCJA]
id=102
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-04	5	0209-04		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych - YDY 5x1,0
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=70
jm=m	040
kj=0.64	2.79	0
cj=4.07
wn=31.5	13.3	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70					

[RMS 40]
nz=0.0546	0	0,0546
np=1
wa=44.8
wb=79.8
il=3.82

[RMS 86]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=190.4
wb=200.2
il=72.8

[RMS 41]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=4.9
wb=4.9
il=4.76

[POZYCJA]
id=103
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 5x1,0
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=55
jm=m	040
kj=0.64	2.79	0
cj=4.07
wn=24.75	10.45	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=55	1	55					

[RMS 40]
nz=0.0546	0	0,0546
np=1
wa=35.2
wb=62.7
il=3

[RMS 86]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=149.6
wb=157.3
il=57.2

[RMS 41]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=3.85
wb=3.85
il=3.74

[POZYCJA]
id=108
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0802-01	5-08	0802-01		1
na=Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głęb.do 8cm i śr.do 10mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=16
jm=szt.	000
kj=0.56	0	0
cj=1
wn=6.24	0.8	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16					

[RMS 40]
nz=0.0484	0	0,0484
np=1
wa=8.96
wb=16
il=0.77

[POZYCJA]
id=107
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0809-04	5-08	0809-04		1
na=Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w gotowych ślepych otworach w ścianie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=16
jm=szt.	000
kj=0.21	0.42	0
cj=0.82
wn=2.4	0.64	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16					

[RMS 40]
nz=0.0176	0	0,0176
np=1
wa=3.36
wb=6.08
il=0.28

[RMS 32]
nz=1	0	1
np=1
wa=6.56
wb=6.88
il=16

[RMS 41]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0.16
wb=0.16
il=0.16

[POZYCJA]
id=109
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - ST 22 r+z+lampka
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=4
jm=szt.	000
kj=7.35	44.55	0
cj=59.91
wn=20.6	11.44	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 40]
nz=0.63	0	0,63
np=1
wa=29.4
wb=52.52
il=2.52

[RMS 87]
nz=1	0	1
np=1
wa=178.2
wb=187.12
il=4

[POZYCJA]
id=110
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-05	5	1209-05		1
na=Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=10
jm=otw.	000
kj=5.52	0	0
cj=9.85
wn=38.6	4.7	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[RMS 40]
nz=0.473	0	0,473
np=1
wa=55.2
wb=98.5
il=4.73

[POZYCJA]
id=111
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1103-11	9	1103-11		1
na=Przepusty z rur o śr. do 40 mmw ścianach lub stropach z betonu o gr. 20-30 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=2
jm=przepust.	000
kj=15.74	12	0
cj=40.7
wn=22.04	3.88	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 40]
nz=1.35	0	1,35
np=1
wa=31.48
wb=56.2
il=2.7

[RMS 76]
nz=0.4	0	0,4
np=1
wa=23.08
wb=24.24
il=0.8

[RMS 41]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0.92
wb=0.96
il=0.92

[POZYCJA]
id=115
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1612-06	2-02	1612-06		0
na=Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne wys.kolumny do 6 m1310Nakłady na montaż i demontaz rusztowań
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=1
jm=kol.	000
kj=69.03	7.38	2.81
cj=135.99
wn=50.29	6.48	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 40]
nz=5.92	0	5,92
np=1
wa=69.03
wb=123.22
il=5.92

[RMS 77]
nz=0.11	0	0,11
np=1
wa=5.78
wb=6.07
il=0.11

[RMS 78]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=1.49
wb=1.56
il=0.03

[RMS 41]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0.11
wb=0.12
il=0.11

[RMS 79]
nz=1.68	0	1,68
np=1
wa=2.81
wb=5.02
il=1.68

[POZYCJA]
id=116
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1612-06	2-02	1612-06		0
na=Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne wys.kolumny do 6 m1310Nakłady na przestawianie rusztowań- nakłady wg. pkt 5.11 założeń szczegółowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=20
jm=kol.	000
kj=2.57	0	0.1
cj=4.77
wn=37.4	4.6	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20					

[RMS 40]
nz=0.22	0	0,22
np=1
wa=51.4
wb=91.8
il=4.4

[RMS 79]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=2
wb=3.6
il=1.2

[POZYCJA]
id=112
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-10	5	1203-10		1
mpn=1211
na=Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=4
jm=szt.żył	000
kj=0.31	0	0
cj=0.56
wn=0.88	0.12	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 40]
nz=0.0263	0	0,0263
np=1
wa=1.24
wb=2.24
il=0.11

[POZYCJA]
id=113
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-09	5	1203-09		1
mpn=1211
na=Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 4 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=6
jm=szt.żył	000
kj=0.27	0	0
cj=0.48
wn=1.14	0.12	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[RMS 40]
nz=0.0231	0	0,0231
np=1
wa=1.62
wb=2.88
il=0.14

[POZYCJA]
id=114
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-08	5	1203-08		1
mpn=1211
na=Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=10
jm=szt.żył	000
kj=0.23	0	0
cj=0.41
wn=1.6	0.2	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[RMS 40]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=2.3
wb=4.1
il=0.2

[POZYCJA]
id=118
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-01	5	1301-01		1
na=Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=2
jm=pomiar	108
kj=15.16	0	0
cj=27.06
wn=21.22	2.58	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 40]
nz=1.3	0	1,3
np=1
wa=30.32
wb=54.12
il=2.6

[POZYCJA]
id=119
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-02	5	1301-02		1
na=Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=112
ob=5
jm=pomiar	108
kj=20.52	0	0
cj=36.62
wn=71.8	8.7	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[RMS 40]
nz=1.76	0	1,76
np=1
wa=102.6
wb=183.1
il=8.8

[RUSZTOWANIA 2]
id=117
pd=			KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15		0
na=Czas pracy rusztowań grupy 2
ww=0.8
sz=2
opn=0	0	0	0
wn=2.05	0.25	
ir=2.805
wa=5.23
nu=113

[RMS 80]
nz=1	0	1
wa=2.93
wb=5.224312
il=1.75

[ELEMENT 1]
na=Instalacja dzwonkowa
wa=581.6
kn=106.79	372.23	0
id=132
nu=4
wn=74.89	27.69	

[POZYCJA]
id=139
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0110-04	5	0110-04		1
na=Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do cegły -   DLP Plus 40x16
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=114
ob=10
jm=m	040
kj=5.15	21.02	0
cj=31.27
wn=36.1	14.9	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[RMS 40]
nz=0.442	0	0,442
np=1
wa=51.5
wb=92
il=4.42

[RMS 92]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=134.4
wb=141.1
il=10.4

[RMS 93]
nz=0.68	0	0,68
np=1
wa=36.1
wb=37.9
il=6.8

[RMS 38]
nz=2.7	0	2,7
np=1
wa=11.1
wb=11.7
il=27

[RMS 94]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=23.5
wb=24.7
il=2

[RMS 41]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=5.1
wb=5.4
il=5.13

[POZYCJA]
id=133
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-04	5	0209-04		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych - YDY 3x1,5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=115
ob=25
jm=m	040
kj=0.64	1.92	0
cj=3.16
wn=11.25	3.75	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25					

[RMS 40]
nz=0.0546	0	0,0546
np=1
wa=16
wb=28.5
il=1.37

[RMS 66]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=46.75
wb=49
il=26

[RMS 41]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=1.25
wb=1.25
il=1.17

[POZYCJA]
id=140
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0212-01	5	0212-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych -YDY 3x1,5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=116
ob=20
jm=m	040
kj=0.87	1.92	0
cj=3.57
wn=12.2	3.4	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20					

[RMS 40]
nz=0.075	0	0,075
np=1
wa=17.4
wb=31
il=1.5

[RMS 66]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=37.4
wb=39.2
il=20.8

[RMS 41]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=1
wb=1
il=0.94

[POZYCJA]
id=141
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 3x1,5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=117
ob=10
jm=m	040
kj=0.64	1.92	0
cj=3.16
wn=4.5	1.5	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[RMS 40]
nz=0.0546	0	0,0546
np=1
wa=6.4
wb=11.4
il=0.55

[RMS 66]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=18.7
wb=19.6
il=10.4

[RMS 41]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0.5
wb=0.5
il=0.47

[POZYCJA]
id=134
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-02	5	0301-02		1
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=118
ob=1
jm=szt.	000
kj=1.27	0.84	0
cj=3.15
wn=0.89	0.15	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 40]
nz=0.109	0	0,109
np=1
wa=1.27
wb=2.27
il=0.11

[RMS 90]
nz=2	0	2
np=1
wa=0.82
wb=0.86
il=2

[RMS 41]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0.02
wb=0.02
il=0.02

[POZYCJA]
id=135
pd=	KNNR	5 0312-09 Analogia	5	0312-09 Analogia		1
na=Montaz dzwonka
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=119
ob=1
jm=szt.	000
kj=3.18	55.59	0
cj=64.05
wn=2.23	3.05	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 40]
nz=0.273	0	0,273
np=1
wa=3.18
wb=5.68
il=0.27

[RMS 91]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=54.23
wb=56.94
il=1.03

[RMS 41]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=1.36
wb=1.43
il=1.36

[POZYCJA]
id=138
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-05	5	1209-05		1
na=Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=120
ob=2
jm=otw.	000
kj=5.52	0	0
cj=9.85
wn=7.72	0.94	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 40]
nz=0.473	0	0,473
np=1
wa=11.04
wb=19.7
il=0.95

[ELEMENT 1]
na=Tablica RG
wa=10855.62
kn=561.08	9384.36	0.06
id=142
nu=5
wn=393	517.12	

[POZYCJA]
id=144
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0802-01	5-08	0802-01		1
na=Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głęb.do 8cm i śr.do 10mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=121
ob=8
jm=szt.	000
kj=0.56	0	0
cj=1
wn=3.12	0.4	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[RMS 40]
nz=0.0484	0	0,0484
np=1
wa=4.48
wb=8
il=0.39

[POZYCJA]
id=145
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0809-04	5-08	0809-04		1
na=Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w gotowych ślepych otworach w ścianie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=122
ob=8
jm=szt.	000
kj=0.21	0.42	0
cj=0.82
wn=1.2	0.32	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[RMS 40]
nz=0.0176	0	0,0176
np=1
wa=1.68
wb=3.04
il=0.14

[RMS 32]
nz=1	0	1
np=1
wa=3.28
wb=3.44
il=8

[RMS 41]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0.08
wb=0.08
il=0.08

[POZYCJA]
id=143
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-07	5	0404-07		1
na=Obudowy o powierzchni do 0.5 m2 - Ekinoxe TXW 4x18
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=123
ob=2
jm=szt.	000
kj=23.09	508.68	0
cj=575.32
wn=32.32	54.78	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 40]
nz=1.98	0	1,98
np=1
wa=46.18
wb=82.42
il=3.96

[RMS 96]
nz=1	0	1
np=1
wa=764.64
wb=802.88
il=2

[RMS 97]
nz=1	0	1
np=1
wa=252.72
wb=265.36
il=2

[POZYCJA]
id=146
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-01	5	0407-01		1
na=Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - ON
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=124
ob=4
jm=szt.	000
kj=2.1	93.15	0
cj=101.56
wn=5.88	19.36	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 40]
nz=0.18	0	0,18
np=1
wa=8.4
wb=15
il=0.72

[RMS 98]
nz=1	0	1
np=1
wa=372.6
wb=391.24
il=4

[POZYCJA]
id=147
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-04	5	0407-04		1
na=Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - S 304 C20
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=125
ob=1
jm=szt.	000
kj=3.96	84.24	0
cj=95.52
wn=2.77	4.55	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 40]
nz=0.34	0	0,34
np=1
wa=3.96
wb=7.07
il=0.34

[RMS 99]
nz=1	0	1
np=1
wa=84.24
wb=88.45
il=1

[POZYCJA]
id=148
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-04	5	0407-04		1
na=Płyta mocująca 026208 DPX na TSH 35
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=126
ob=1
jm=szt.	000
kj=3.96	27.54	0
cj=35.99
wn=2.77	1.72	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 40]
nz=0.34	0	0,34
np=1
wa=3.96
wb=7.07
il=0.34

[RMS 100]
nz=1	0	1
np=1
wa=27.54
wb=28.92
il=1

[POZYCJA]
id=149
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-04	5	0407-04		1
na=Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - DPX 125
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=127
ob=1
jm=szt.	000
kj=3.96	1028.7	0
cj=1087.21
wn=2.77	51.78	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 40]
nz=0.34	0	0,34
np=1
wa=3.96
wb=7.07
il=0.34

[RMS 101]
nz=1	0	1
np=1
wa=1028.7
wb=1080.14
il=1

[POZYCJA]
id=150
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-01	5	0407-01		1
na=Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - L 303
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=128
ob=3
jm=szt.	000
kj=2.1	20.25	0
cj=25.01
wn=4.41	3.57	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[RMS 40]
nz=0.18	0	0,18
np=1
wa=6.3
wb=11.25
il=0.54

[RMS 102]
nz=1	0	1
np=1
wa=60.75
wb=63.78
il=3

[POZYCJA]
id=151
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-04	5	0407-04		1
na=Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - SP 51 4P 25A 14x51
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=129
ob=2
jm=szt.	000
kj=3.96	213.03	0
cj=230.75
wn=5.54	21.98	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 40]
nz=0.34	0	0,34
np=1
wa=7.92
wb=14.14
il=0.68

[RMS 103]
nz=1	0	1
np=1
wa=426.06
wb=447.36
il=2

[POZYCJA]
id=152
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-04	5	0407-04		1
na=Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - SP 58 4P125A 22x58
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=130
ob=1
jm=szt.	000
kj=3.96	213.03	0
cj=230.75
wn=2.77	10.99	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 40]
nz=0.34	0	0,34
np=1
wa=3.96
wb=7.07
il=0.34

[RMS 104]
nz=1	0	1
np=1
wa=213.03
wb=223.68
il=1

[POZYCJA]
id=153
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-04	5	0407-04		1
na=Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - P 344 C16 30AC
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=131
ob=4
jm=szt.	000
kj=3.96	724.95	0
cj=768.27
wn=11.08	146.36	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 40]
nz=0.34	0	0,34
np=1
wa=15.84
wb=28.28
il=1.36

[RMS 105]
nz=1	0	1
np=1
wa=2899.8
wb=3044.8
il=4

[POZYCJA]
id=154
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-02	5	0407-02		1
na=Wyłącznik nadprądowy 2-biegunowy w rozdzielnicach - P 312 B10 30AC
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=132
ob=6
jm=szt.	000
kj=3.03	114.21	0
cj=125.33
wn=12.72	35.82	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[RMS 40]
nz=0.26	0	0,26
np=1
wa=18.18
wb=32.46
il=1.56

[RMS 106]
nz=1	0	1
np=1
wa=685.26
wb=719.52
il=6

[POZYCJA]
id=155
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-02	5	0407-02		1
na=Wyłącznik nadprądowy 2-biegunowy w rozdzielnicach - P 312 B16 30AC
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=133
ob=6
jm=szt.	000
kj=3.03	112.59	0
cj=123.63
wn=12.72	35.34	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[RMS 40]
nz=0.26	0	0,26
np=1
wa=18.18
wb=32.46
il=1.56

[RMS 107]
nz=1	0	1
np=1
wa=675.54
wb=709.32
il=6

[POZYCJA]
id=156
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-02	5	0407-02		1
na=Wyłącznik nadprądowy 2-biegunowy w rozdzielnicach - P 312 B10 30A
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=134
ob=1
jm=szt.	000
kj=3.03	216.27	0
cj=232.49
wn=2.12	11.07	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 40]
nz=0.26	0	0,26
np=1
wa=3.03
wb=5.41
il=0.26

[RMS 108]
nz=1	0	1
np=1
wa=216.27
wb=227.08
il=1

[POZYCJA]
id=157
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-02	5	0407-02		1
na=Wyłącznik nadprądowy 2-biegunowy w rozdzielnicach - S 301 B6
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=135
ob=6
jm=szt.	000
kj=3.03	15.39	0
cj=21.57
wn=12.72	6.18	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[RMS 40]
nz=0.26	0	0,26
np=1
wa=18.18
wb=32.46
il=1.56

[RMS 109]
nz=1	0	1
np=1
wa=92.34
wb=96.96
il=6

[POZYCJA]
id=158
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-02	5	0407-02		1
na=Wyłącznik nadprądowy 2-biegunowy w rozdzielnicach - SM 325 3z 1r
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=136
ob=3
jm=szt.	000
kj=3.03	106.92	0
cj=117.68
wn=6.36	16.83	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[RMS 40]
nz=0.26	0	0,26
np=1
wa=9.09
wb=16.23
il=0.78

[RMS 110]
nz=1	0	1
np=1
wa=320.76
wb=336.81
il=3

[POZYCJA]
id=160
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-04	5	0407-04		1
na=Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - wyłącznik zmierzchowy WZ 321
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=137
ob=1
jm=szt.	000
kj=3.96	567.81	0
cj=603.27
wn=2.77	28.73	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 40]
nz=0.34	0	0,34
np=1
wa=3.96
wb=7.07
il=0.34

[RMS 112]
nz=1	0	1
np=1
wa=567.81
wb=596.2
il=1

[POZYCJA]
id=159
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-01	5	0407-01		1
na=Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - przełącznik 004016
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=138
ob=4
jm=szt.	000
kj=2.1	117.45	0
cj=127.07
wn=5.88	24.2	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 40]
nz=0.18	0	0,18
np=1
wa=8.4
wb=15
il=0.72

[RMS 111]
nz=1	0	1
np=1
wa=469.8
wb=493.28
il=4

[POZYCJA]
id=164
pd=ELEKTROPROJEKT wyd.III 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	5-14 0516-08	5-14	0516-08		1
na=Układanie przewodów 35 mm2 w pasmach 1- lub wielowarstwowych w szafach i na tablicach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=139
ob=6
jm=m	040
kj=7.27	16.28	0.01
cj=30.09
wn=30.6	8.58	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 40]
nz=0.653	0	0,653
np=1
wa=43.62
wb=77.88
il=3.74

[RMS 113]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=95.28
wb=100.02
il=6.24

[RMS 41]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=2.4
wb=2.52
il=2.38

[RMS 114]
nz=0.0003	0	0,0003
np=1
wa=0.06
wb=0.12
il=0

[POZYCJA]
id=165
pd=ELEKTROPROJEKT wyd.III 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	5-14 0516-06	5-14	0516-06		1
na=Układanie przewodów 16 mm2 w pasmach 1- lub wielowarstwowych w szafach i na tablicach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=140
ob=6
jm=m	040
kj=6.58	10.07	0
cj=22.32
wn=27.66	6.36	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 40]
nz=0.5909	0	0,5909
np=1
wa=39.48
wb=70.5
il=3.39

[RMS 115]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=58.92
wb=61.86
il=6.24

[RMS 41]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=1.5
wb=1.56
il=1.47

[RMS 114]
nz=0.0001	0	0,0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=166
pd=ELEKTROPROJEKT wyd.III 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	5-14 0516-04	5-14	0516-04		1
na=Układanie przewodów 6.0 mm2 w pasmach 1- lub wielowarstwowych w szafach i na tablicach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=141
ob=12
jm=m	040
kj=5.58	3.77	0
cj=13.92
wn=46.92	7.92	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 40]
nz=0.5007	0	0,5007
np=1
wa=66.96
wb=119.52
il=5.74

[RMS 116]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=44.16
wb=46.32
il=12.48

[RMS 41]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=1.08
wb=1.08
il=1.1

[RMS 114]
nz=0.0001	0	0,0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=167
pd=ELEKTROPROJEKT wyd.III 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	5-14 0516-02	5-14	0516-02		1
na=Układanie przewodów 2.5 mm2 w pasmach 1- lub wielowarstwowych w szafach i na tablicach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=142
ob=15
jm=m	040
kj=5.04	1.32	0
cj=10.39
wn=52.95	7.5	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 40]
nz=0.4523	0	0,4523
np=1
wa=75.6
wb=135
il=6.48

[RMS 117]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=19.35
wb=20.25
il=15.6

[RMS 41]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0.45
wb=0.45
il=0.48

[RMS 114]
nz=0.0001	0	0,0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=161
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0902-05	5-08	0902-05		1
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=143
ob=1
jm=pomiar	108
kj=3.85	0	0
cj=6.88
wn=2.7	0.33	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 40]
nz=0.33	0	0,33
np=1
wa=3.85
wb=6.88
il=0.33

[POZYCJA]
id=162
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0902-06	5-08	0902-06		1
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=144
ob=23
jm=pomiar	108
kj=3.15	0	0
cj=5.63
wn=50.83	6.21	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	23					

[RMS 40]
nz=0.27	0	0,27
np=1
wa=72.45
wb=129.49
il=6.21

[POZYCJA]
id=163
pd=ELEKTROMONTAŻ wyd.IV 1985	KNP	18 D13 1301-01	18 D13	1301-01		1
mpn=1211
na=Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 5 pól
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=145
ob=1
jm=szt	000
kj=73.46	0	0
cj=131.12
wn=51.42	6.24	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 40]
nz=6.3	0	6,3
np=1
wa=73.46
wb=131.12
il=6.3

[ELEMENT 1]
na=Tablica R1
wa=20094.48
kn=406.39	18446.49	0
id=168
nu=6
wn=284.53	957.07	

[POZYCJA]
id=169
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0802-01	5-08	0802-01		1
na=Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głęb.do 8cm i śr.do 10mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=146
ob=4
jm=szt.	000
kj=0.56	0	0
cj=1
wn=1.56	0.2	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 40]
nz=0.0484	0	0,0484
np=1
wa=2.24
wb=4
il=0.19

[POZYCJA]
id=170
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0809-04	5-08	0809-04		1
na=Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w gotowych ślepych otworach w ścianie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=147
ob=8
jm=szt.	000
kj=0.21	0.42	0
cj=0.82
wn=1.2	0.32	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[RMS 40]
nz=0.0176	0	0,0176
np=1
wa=1.68
wb=3.04
il=0.14

[RMS 32]
nz=1	0	1
np=1
wa=3.28
wb=3.44
il=8

[RMS 41]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0.08
wb=0.08
il=0.08

[POZYCJA]
id=171
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-07	5	0404-07		1
na=Obudowy o powierzchni do 0.5 m2 - Ekinoxe TXW 3x18
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=148
ob=1
jm=szt.	000
kj=23.09	369.36	0
cj=429.04
wn=16.16	20.43	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 40]
nz=1.98	0	1,98
np=1
wa=23.09
wb=41.21
il=1.98

[RMS 118]
nz=1	0	1
np=1
wa=270.54
wb=284.07
il=1

[RMS 119]
nz=1	0	1
np=1
wa=98.82
wb=103.76
il=1

[POZYCJA]
id=172
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-04	5	0407-04		1
na=Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - FR 304 20A
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=149
ob=1
jm=szt.	000
kj=3.96	65.61	0
cj=75.96
wn=2.77	3.62	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 40]
nz=0.34	0	0,34
np=1
wa=3.96
wb=7.07
il=0.34

[RMS 120]
nz=1	0	1
np=1
wa=65.61
wb=68.89
il=1

[POZYCJA]
id=173
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-02	5	0407-02		1
na=Wyłącznik nadprądowy 2-biegunowy w rozdzielnicach - P 312 B10 30A
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=150
ob=8
jm=szt.	000
kj=3.03	216.27	0
cj=232.49
wn=16.96	88.56	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[RMS 40]
nz=0.26	0	0,26
np=1
wa=24.24
wb=43.28
il=2.08

[RMS 108]
nz=1	0	1
np=1
wa=1730.16
wb=1816.64
il=8

[POZYCJA]
id=174
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-02	5	0407-02		1
na=Wyłącznik nadprądowy 2-biegunowy w rozdzielnicach - P 312 B16 30A
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=151
ob=1
jm=szt.	000
kj=3.03	219.51	0
cj=235.9
wn=2.12	11.24	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 40]
nz=0.26	0	0,26
np=1
wa=3.03
wb=5.41
il=0.26

[RMS 121]
nz=1	0	1
np=1
wa=219.51
wb=230.49
il=1

[POZYCJA]
id=175
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-04	5	0407-04		1
na=Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - P 344 C20 30AC
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=152
ob=21
jm=szt.	000
kj=3.96	724.95	0
cj=768.27
wn=58.17	768.39	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21					

[RMS 40]
nz=0.34	0	0,34
np=1
wa=83.16
wb=148.47
il=7.14

[RMS 122]
nz=1	0	1
np=1
wa=15223.95
wb=15985.2
il=21

[POZYCJA]
id=176
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-01	5	0407-01		1
na=Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - S 301 B1
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=153
ob=4
jm=szt.	000
kj=2.1	15.39	0
cj=19.91
wn=5.88	3.8	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 40]
nz=0.18	0	0,18
np=1
wa=8.4
wb=15
il=0.72

[RMS 123]
nz=1	0	1
np=1
wa=61.56
wb=64.64
il=4

[POZYCJA]
id=177
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-02	5	0407-02		1
na=Wyłącznik nadprądowy 2-biegunowy w rozdzielnicach - SM 320 4z
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=154
ob=6
jm=szt.	000
kj=3.03	82.62	0
cj=92.16
wn=12.72	26.34	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[RMS 40]
nz=0.26	0	0,26
np=1
wa=18.18
wb=32.46
il=1.56

[RMS 124]
nz=1	0	1
np=1
wa=495.72
wb=520.5
il=6

[POZYCJA]
id=178
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-02	5	0407-02		1
na=Wyłącznik nadprądowy 2-biegunowy w rozdzielnicach - SM 325 3z 1r
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=155
ob=2
jm=szt.	000
kj=3.03	106.92	0
cj=117.68
wn=4.24	11.22	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 40]
nz=0.26	0	0,26
np=1
wa=6.06
wb=10.82
il=0.52

[RMS 110]
nz=1	0	1
np=1
wa=213.84
wb=224.54
il=2

[POZYCJA]
id=179
pd=ELEKTROPROJEKT wyd.III 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	5-14 0516-05	5-14	0516-05		1
na=Układanie przewodów 10 mm2 w pasmach 1- lub wielowarstwowych w szafach i na tablicach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=156
ob=6
jm=m	040
kj=6.4	4.82	0
cj=16.48
wn=26.88	4.68	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 40]
nz=0.5744	0	0,5744
np=1
wa=38.4
wb=68.52
il=3.29

[RMS 125]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=28.2
wb=29.64
il=6.24

[RMS 41]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0.72
wb=0.78
il=0.7

[RMS 114]
nz=0.0001	0	0,0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=180
pd=ELEKTROPROJEKT wyd.III 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	5-14 0516-04	5-14	0516-04		1
na=Układanie przewodów 6.0 mm2 w pasmach 1- lub wielowarstwowych w szafach i na tablicach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=157
ob=6
jm=m	040
kj=5.58	3.77	0
cj=13.92
wn=23.46	3.96	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 40]
nz=0.5007	0	0,5007
np=1
wa=33.48
wb=59.76
il=2.87

[RMS 116]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=22.08
wb=23.16
il=6.24

[RMS 41]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0.54
wb=0.54
il=0.55

[RMS 114]
nz=0.0001	0	0,0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=181
pd=ELEKTROPROJEKT wyd.III 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	5-14 0516-02	5-14	0516-02		1
na=Układanie przewodów 2.5 mm2 w pasmach 1- lub wielowarstwowych w szafach i na tablicach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=158
ob=9
jm=m	040
kj=5.04	1.32	0
cj=10.39
wn=31.77	4.5	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 40]
nz=0.4523	0	0,4523
np=1
wa=45.36
wb=81
il=3.89

[RMS 117]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=11.61
wb=12.15
il=9.36

[RMS 41]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0.27
wb=0.27
il=0.29

[RMS 114]
nz=0.0001	0	0,0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=182
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0902-05	5-08	0902-05		1
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=159
ob=1
jm=pomiar	108
kj=3.85	0	0
cj=6.88
wn=2.7	0.33	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 40]
nz=0.33	0	0,33
np=1
wa=3.85
wb=6.88
il=0.33

[POZYCJA]
id=183
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0902-06	5-08	0902-06		1
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=160
ob=12
jm=pomiar	108
kj=3.15	0	0
cj=5.63
wn=26.52	3.24	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12					

[RMS 40]
nz=0.27	0	0,27
np=1
wa=37.8
wb=67.56
il=3.24

[POZYCJA]
id=184
pd=ELEKTROMONTAŻ wyd.IV 1985	KNP	18 D13 1301-01	18 D13	1301-01		1
mpn=1211
na=Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 5 pól
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=161
ob=1
jm=szt	000
kj=73.46	0	0
cj=131.12
wn=51.42	6.24	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 40]
nz=6.3	0	6,3
np=1
wa=73.46
wb=131.12
il=6.3

[ELEMENT 1]
na=Instalaja odgromowa i połączeń wyrównawczych
wa=12957.99
kn=4292.82	4934.46	63.42
id=185
nu=7
wn=3051.56	615.73	

[POZYCJA]
id=186
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0601-02	5	0601-02		1
na=Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach klejonych - fi 8
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=162
ob=345
jm=m	040
kj=2.85	7.19	0.14
cj=12.89
wn=724.5	210.45	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=345	1	345					

[RMS 40]
nz=0.244	0	0,244
np=1
wa=983.25
wb=1756.05
il=84.18

[RMS 126]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=524.4
wb=552
il=358.8

[RMS 127]
nz=1.01	0	1,01
np=1
wa=1835.4
wb=1928.55
il=348.45

[RMS 128]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=58.65
wb=62.1
il=10.35

[RMS 41]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=62.1
wb=65.55
il=60.46

[RMS 129]
nz=0.034	0	0,034
np=1
wa=48.3
wb=86.25
il=11.73

[POZYCJA]
id=188
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0601-03	5	0601-03		1
na=Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe mocowane na wspornikach klejonych fi 10
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=163
ob=30
jm=m	040
kj=4.49	7.27	0
cj=15.64
wn=94.2	22.2	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30					

[RMS 40]
nz=0.385	0	0,385
np=1
wa=134.7
wb=240.3
il=11.55

[RMS 131]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=48
wb=50.4
il=31.2

[RMS 127]
nz=1.01	0	1,01
np=1
wa=159.6
wb=167.7
il=30.3

[RMS 128]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=5.1
wb=5.4
il=0.9

[RMS 41]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=5.4
wb=5.7
il=5.32

[POZYCJA]
id=215
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0602-02	5	0602-02		1
na=Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno - FeZn 30x4
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=164
ob=30
jm=m	040
kj=4.01	9.51	0.12
cj=17.36
wn=86.7	24.9	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30					

[RMS 40]
nz=0.344	0	0,344
np=1
wa=120.3
wb=214.8
il=10.32

[RMS 136]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=114
wb=119.7
il=31.2

[RMS 133]
nz=1.01	0	1,01
np=1
wa=159.6
wb=167.7
il=30.3

[RMS 134]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=3.3
wb=3.6
il=0.6

[RMS 135]
nz=0.006	0	0,006
np=1
wa=1.5
wb=1.5
il=0.18

[RMS 41]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=6.9
wb=7.2
il=6.96

[RMS 129]
nz=0.0294	0	0,0294
np=1
wa=3.6
wb=6.3
il=0.88

[POZYCJA]
id=191
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0605-02	5	0605-02		1
mpn=_1211
na=Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III - FeZn 30x4
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=165
ob=145
jm=m	040
kj=11.89	4.23	0
cj=25.66
wn=1206.4	176.9	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=145	1	145					

[RMS 40]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=1724.05
wb=3076.9
il=147.9

[RMS 136]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=551
wb=578.55
il=150.8

[RMS 134]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=47.85
wb=50.75
il=8.7

[RMS 41]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=14.5
wb=15.95
il=14.97

[POZYCJA]
id=192
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0705-01	5	0705-01		1
mpn=_1211
na=Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - SRS 75
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=166
ob=12
jm=m	040
kj=1.49	11.88	0.96
cj=16.84
wn=20.52	9.6	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12					

[RMS 40]
nz=0.128	0	0,128
np=1
wa=17.88
wb=31.92
il=1.54

[RMS 138]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=139.08
wb=146.04
il=12.48

[RMS 41]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=3.48
wb=3.6
il=3.48

[RMS 7]
nz=0.014	0	0,014
np=1
wa=6.24
wb=11.04
il=0.17

[RMS 6]
nz=0.007	0	0,007
np=1
wa=5.28
wb=9.48
il=0.08

[POZYCJA]
id=193
pd=ORGBUD wyd.III 1986	KNNR	5  0612-04 analogia	5	 0612-04 analogia		0
na=Montaż studzienek odgromowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=167
ob=10
jm=szt.	000
kj=2.72	57.86	0
cj=65.6
wn=19	31.2	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[RMS 40]
nz=0.233	0	0,233
np=1
wa=27.2
wb=48.5
il=2.33

[RMS 139]
nz=1	0	1
np=1
wa=564.5
wb=592.7
il=10

[RMS 41]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=14.1
wb=14.8
il=14.11

[POZYCJA]
id=194
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0612-06	5	0612-06		1
na=Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=168
ob=10
jm=szt.	000
kj=5.24	5.65	0
cj=15.29
wn=36.7	7.3	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[RMS 40]
nz=0.449	0	0,449
np=1
wa=52.4
wb=93.6
il=4.49

[RMS 140]
nz=1	0	1
np=1
wa=55.1
wb=57.9
il=10

[RMS 41]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=1.4
wb=1.5
il=1.38

[POZYCJA]
id=195
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0618-01	5-08	0618-01		1
na=Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomoca złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=169
ob=20
jm=szt.	000
kj=2.18	4.4	0
cj=8.52
wn=30.6	8.2	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20					

[RMS 40]
nz=0.187	0	0,187
np=1
wa=43.6
wb=78
il=3.74

[RMS 141]
nz=1	0	1
np=1
wa=85.8
wb=90
il=20

[RMS 41]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=2.2
wb=2.4
il=2.15

[POZYCJA]
id=199
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-05	5	1207-05		1
na=Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=170
ob=115
jm=m	040
kj=1.28	0	0
cj=2.29
wn=103.5	12.65	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=115	1	115					

[RMS 40]
nz=0.11	0	0,11
np=1
wa=147.2
wb=263.35
il=12.65

[POZYCJA]
id=200
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-01	5	1208-01		1
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=171
ob=115
jm=m	040
kj=0.37	0	0
cj=0.66
wn=29.9	3.45	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=115	1	115					

[RMS 40]
nz=0.0315	0	0,0315
np=1
wa=42.55
wb=75.9
il=3.62

[POZYCJA]
id=201
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0101-05	5	0101-05		1
na=Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=172
ob=115
jm=m	040
kj=1.07	1.51	0
cj=3.5
wn=86.25	19.55	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=115	1	115					

[RMS 40]
nz=0.092	0	0,092
np=1
wa=123.05
wb=219.65
il=10.58

[RMS 154]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=146.05
wb=152.95
il=119.6

[RMS 155]
nz=0.41	0	0,41
np=1
wa=23
wb=24.15
il=47.15

[RMS 41]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=4.6
wb=4.6
il=4.23

[POZYCJA]
id=202
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0601-03	5	0601-03		1
na=Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe fi 8 w rurkach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=173
ob=115
jm=m	040
kj=4.49	2.59	0
cj=10.73
wn=361.1	58.65	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=115	1	115					

[RMS 40]
nz=0.385	0	0,385
np=1
wa=516.35
wb=921.15
il=44.27

[RMS 156]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=271.4
wb=285.2
il=119.6

[RMS 128]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=19.55
wb=20.7
il=3.45

[RMS 41]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=6.9
wb=6.9
il=7.27

[POZYCJA]
id=211
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-03	5	1304-03		1
na=Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=174
ob=1
jm=szt.	000
kj=14.69	0	0
cj=26.22
wn=10.28	1.25	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 40]
nz=1.26	0	1,26
np=1
wa=14.69
wb=26.22
il=1.26

[POZYCJA]
id=212
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-04	5	1304-04		1
na=Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=175
ob=9
jm=szt.	000
kj=6.53	0	0
cj=11.66
wn=41.13	5.04	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9					

[RMS 40]
nz=0.56	0	0,56
np=1
wa=58.77
wb=104.94
il=5.04

[POZYCJA]
id=213
pd=ELEKTROMONTAŻ wyd.IV 1985	KNP	18 D13 1348-01	18 D13	1348-01		1
mpn=1211
na=Badania instalacji odgromowej o długości uziemienia otokowego do 100 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=176
ob=1
jm=kpl	000
kj=188.89	0	0
cj=337.17
wn=132.22	16.06	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 40]
nz=16.2	0	16,2
np=1
wa=188.89
wb=337.17
il=16.2

[POZYCJA]
id=214
pd=ELEKTROMONTAŻ wyd.IV 1985	KNP	18 D13 1348-02	18 D13	1348-02		1
mpn=1211
na=Badania instalacji odgromowej o długości uziemienia otokowego, każde następne rozpoczęte 100 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=177
ob=1
jm=kpl	000
kj=97.94	0	0
cj=174.83
wn=68.56	8.33	
nsn=5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 40]
nz=8.4	0	8,4
np=1
wa=97.94
wb=174.83
il=8.4

